****

**Šišač za bradu**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu, sačuvajte ga za kasniju upotrebu, učinite ga dostupnim drugim korisnicima i poštujte uputstvo. |

|  |
| --- |
| **UPOZORENJE**  • Uređaj je namijenjen za upotrebu kod kuće/privatnu upotrebu. Nije za komercijalne upotrebe.  • Uređaj mogu koristiti djeca iznad 8 godina i osobe sa ograničenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili osobe sa manjkom iskustva i/ili znanja kada ih neko nadgleda ili kada su od osobe odgovorne za njihovu sigurnost dobili upute kako da isti koriste i ukoliko razumiju opasnosti koje se mogu desiti njegovim korištenjem.  • Djeca se ne smiju igrati sa ovim uređajem.  • Uređaj ni u kojem slučaju ne smijete otvarati ili popravljati, jer tada ne jamčimo za ispravno funkcionisanje. U slučaju nepoštivanja gubite garanciju.  • Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca bez nadzora.  • Kada se uređaj koristi u kupaonici, nakon punjenja se mora izvući utikač, budući da blizina vode predstavlja opasnost čak i kada je uređaj isključen.  • Uređaj nikada nemojte koristiti u blizini kade, umivaonika, tuša ili drugih posuda koje sadrže vodu ili druge tečnosti – opasnost od strujnog udara!  • Kada se ošteti mrežni kabal ovog uređaja, isti mora zamijeniti proizvođač ili njegova služba za korisnike ili slično kvalifikovana osoba kako bi se izbjegla opasnost.  • Uređaj se smije koristiti samo sa isporučenim mrežnim adapterom.  • Za dodatnu zaštitu preporučuje se instalacije uređaja difrencijalne struje RCD sa mjerilom okidne struje ne više od 30 mA u strujnom krugu kupaonice. Više informacija o ovome možete dobiti u specijaliziranim radnjama.  • Ako dođe do oštećenja kabla, isti treba popraviti proizvođač ili njegova služba za kupce ili slično kvalifikovana osoba kako bi se izbjegle opasnosti.  • Uređaj se smije koristiti samo s isporučenim mrežnim adapterom. |

Poštovani kupci,

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masaže, mjerenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka.

Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu, učinite ih dostupnim trećim licima i poštujete upozorenja.

Srdačni pozdravi,

Vaš Beurer tim

**Sadržaj**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Obim isporuke 2. Opis simbola 3. O uređaju 4. Upotreba prema svrsi primjene 5. Sigurnosne napomene 6. Opis uređaja 7. Rad | 1. Upotreba 2. Čišćenje i održavanje 3. Pribor i zamjenski dijelovi 4. Odlaganje 5. Tehnički podaci |

1. **Obim isporuke**

Provjerite da li je ambalaža neoštećena i da li su isporučeni svi dijelovi. Prije upotrebe treba provjeriti da li su uređaj i pribor oštećeni. Također treba ukloniti svu ambalažu. Ukoliko imate nedoumice, uređaj nemojte koristiti i obratite se svom trgovcu ili navedenom servisu za kupce.

1 x Šišač za bradu HR 4000

1 x nastavak trimer s oštricom od nehrđajućeg čelika

1 x nastavak za precizne konture

1 x nastavak češalj za uske konture

1 x dugi nastavak češalj

1 x kratki nastavak češalj

1 x ulje

1 x mrežni adapter

1 x kist za čišćenje

1 x torba za čuvanje

1. **Opis simbola**

Sljedeći simboli koriste se u ovom uputstvu za upotrebu, na ambalaži i na tipskoj pločici na uređaju:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **OPASNOST** Uređaj se ne smije koristiti u blizini vode ili u vodi (npr. lavabo, tuš, kada) – postoji opasnost od strujnog udara!. |
|  | **UPOZORENJE** Upozorenje na opasnost od povreda ili opasnost po Vaše zdravlje |
|  | **PAŽNJA** Sigurnosna napomena na moguća oštećenja na uređaju/priboru. |
|  | **Napomena** Napomena o bitnim informacijama. |
|  | Oštrica od nehrđajučeg čelika je pogodna za čišćenje pod tekućom vodom. |
|  | Pročitati uputstvo za upotrebu |
|  | Odlagati u skladu sa EZ Smjernicom za stare elektronske i elektroničke uređaje – EC  WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) |
|  | Proizvođač |
|  | **CE oznaka**  Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve važećih evropskih i nacionalnih smjernica. |
|  | Ambalažu odlagati u skladu sa zakonom o zaštiti okoliša. |
|  | Zaštita od špricanja vodom. |
|  | Mrežni adapter koristite samo u zatvorenom prostoru. |
|  | Energetska zaštitna klasa 6 |
|  | Adapter je uređaj zaštitne klase II |
|  | Sigurnosni izolirajući transformator otporan na kratki spoj |
|  | SMPW (Switch mode power supply unit) Prekidački pretvarač za napajanje |
|  | Polarnost izlaznog pola |
|  | Proizvodi dokazno ispunjavaju zahtjeve tehničkih propisa Euroazijske ekonomske zajednice. |

1. **O uređaju**

Uz pomoć uređaja Šišača za bradu HR 4000 možete jednostavno i precizno šišati i oblikovati Vašu bradu. Njegova visoko kvalitetna oštrica od nehrđajućeg čelika ima sloj od titanijuma, čime je zagarantovana podnošljivost za kožu.

Zahvaljujući nastavka češlja koji je podesiv po dužini na tri nivoa i dodatnom nastavku za precizne konture bez problema možete podešavati željenu dužinu za šišanje i praviti precizne konture.

Uređaj Šišač za bradu ima LED ekran s prikazom za bateriju, sigurnost za vrijeme putovanja i prikaz punjenja. Osim toga, simbol na ekranu signalizira kada trebate da stavite malo ulja na oštricu od nehrđajućeg čelika. Šišač za bradu radi na bateriju ili na isporučeni mrežni adapter. Jaka litijska baterija osigurava rad uređaja u trajanju od do 60 minuta sa jednim punjenjem baterije.

Za higijensko čišćenje možete skinuti oštricu od nehrđajućeg čelika i oprati pod mlazom vode.

1. **Upotreba prema svrsi namjene**

Uređaj Šišač za bradu HR 4000 namijenjen je isključivo za šišanje ljudske brade na licu. Uređaj nemojte koristiti na drugim dijelovima tijela, životinjama ili na predmetima! Uređaj nemojte koristiti na otvorenom.

Uređaj je namijenjen samo za privatnu upotrebu. Uređaj se smije koristiti samo u svrhe za koje je razvijen i na način opisan u uputstvu za upotrebu. Svaka nestručna upotreba može biti opasna. Proizvođač nije odgovoran za štete nastale nestručnom i pogrešnom upotrebom.

1. **Sigurnosne napomene**

**OPASNOST**

**U svrhu sprečavanja opasnosti po zdravlje savjetujemo Vam da uređaj ne koristite u sljedećim slučajevima:**

• Ambalažu držite van dometa djece – opasnost od gušenja!

• Prije prve upotrebe uređaj i pribor provjerite na vidljiva oštećenja. U slučaju sumnje uređaj nemojte koristiti i obratite se svom trgovcu ili na navedenu adresu za podršku kupcima.

• Mrežni adapter držite dalje od vode.

• Uređaj ni u kojem slučaju nemojte uranjati u vodu ili neku drugu tečnost! Opasnost od strujnog udara!

• Ukoliko Vam uređaj i unatoč svim mjerama opreza padne u vodu, mrežni adapter odmah isključite iz utičnice! Ni u kojem slučaju nemojte posezati za uređajem u vodi! Opasnost od strujnog udara!

• Prije ponovne upotrebe uređaj treba da pregleda stručnjak u specijaliziranoj trgovini! Postoji opasnost po život zbog strujnog udara!

• Ako Vam je uređaj ispao ili ima oštećenja drugog uzroka, isti ne smijete više koristiti. Opasnost od strujnog udara i opasnost od povreda!

• Kod vidnog oštećenja uređaja ili mrežnog kabla/priključka. Ukoliko sumnjate na oštećenje, nemojte koristiti i obratite se svom trgovcu ili na navedenu adresu za podršku kupcima. Opasnost od strujnog udara!

• Uređaj nemojte koristiti ako je oštrica od nehrđajućeg čelika oštećena, jer ista može imati oštre rubove – opasnost od povreda!

• Rubovi oštrice od nehrđajućeg čelika i nastavci su oštri. Budite oprezni kod korištenja uređaja.

• Ambalažu držite van dometa djece – opasnost od gušenja!

• Uređaj držite van dometa djece.

• Nemojte koristiti produžni kabel u kupaonici, kako bi u slučaju nužde bili u mogućnosti da brzo dođete do mrežnog adaptera.

• Uređaj koji je uključen u struju nikada nemojte dirati vlažnim ili mokrim rukama.

• Koristite samo originalne nastavke češlje.

****

**Upozorenje**

**U cilju sprječavanja opasnosti po Vaše zdravlje molimo da se pridržavate sljedećih uputa:**

• Uređaj nemojte koristiti ako se u licu izgorjeli od sunca, imate otvorene rane, ekceme ili porezotine.

• Uređaj ugasite prije nego postavite ili mijenjate nastavak češalj.

• Pazite da se u blizini uređaja ne nalaze lako zapaljive tečnosti. Opasnost od požara!

• Prije korištenja uređaja uklonite svu ambalažu.

• Kabal položite tako da Vam ne smeta.

• Uređaj priključite na utičnicu napona navedenog na tipskoj pločici.

• Uređaj koristite samo prema podacima navedenim na tipskoj pločici.

• Uređaj se smije koristiti samo na isporučenim mrežnim adapterom.

• Kabal samo na mrežni adapter izvucite iz utičnice.

• Uređaj nikada ne smijete otvarati ili popravljati, jer u suprotnom nije zajamčeno ispravno funkcionisanje uređaja. U slučaju nepoštivanja gubite garanciju.

• U slučaju kvara ili oštećenja, uređaj dajte kvalificiranoj radionici na popravku.

• Za vrijeme korištenja uređaj nemojte ostavljati bez nadzora.

• Ukoliko uređaj proslijedite, morate proslijediti i uputstvo za upotrebu.

• Uređaj isključite nakon svakog korištenja.

• Nakon svakog punjenja, mrežni adapter izvucite iz utičnice.

****

**PAŽNJA**

• Uređaj i pribor zaštite od udaraca, vlage, prljavštine, jakih temperaturnih oscilacija ili direktnih sunčevih zraka.

• Uređaj koristite, punite i čuvajte samo na temperaturama od -10°C do 40°C.

****

**UPOZORENJE**

**Napomene za rukovanje sa baterijama:**

• Ako tečnost iz baterije dođe u kontakt sa kožom ili očima, to mjesto se odmah mora isprati vodom i odmah treba posjetiti liječnika.

• Opasnost od eksplozije! Baterije nemojte bacati u vatru.

• Baterije nemojte rastavljati, otvarati ili drobiti.

• Koristiti samo na punjačima navedenim u uputstvu za upotrebu.

• Baterije treba ispravno napuniti prije korištenja. Za ispravno punjenje baterija molimo da poštujete upute proizvođača odnosno upute u ovom uputstvu za upotrebu.

• Prije prve upotreba u potpunosti napunite bateriju (vidi poglavlje 7).

• U cilju osiguranja što dužeg vijeka trajanja baterije, bateriju punite u potpunosti minimalno 2 puta godišnje.

1. **Opis uređaja**

****

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Oštrica od nehrđajućeg čelika | 11. Kist za čišćenje |
| 2. Držač za nastavak češalj | 12. Ulje |
| 3. Tipka za on/off | 13. Mrežni adapter |
| 4. Ekran | 14. Dugi nastavak češalj |
| 5. Mikro USB priključnica | 15. Kratki nastavak za češalj |
| 6. Prikaz rada | 16.Nastavak češalj za tanke konture |
| 7. Prikaz baterije | 17. Nastavak za precizne konture |
| 8. Prikaz sigurnosti na putovanjima | 18. Trimer nastavak |
| 9. Prikaz punjenja | 19. Torba za čuvanje |
| 10. Napomena za podmazivanje |  |

**Nastavci**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dugi nastavak češalj  Pogodan za dužinu rezanja od 15 – 27 mm (razmaci od 3 mm) |  | Nastavak češalj za uske konture  Pogodan za dužinu rezanja 1 mm, 3 mm i 5 mm. Ovaj nastavak može se koristiti samo s nastavkom za precizne konture. |
|  | Kratki nastavak češalj  Pogodan za dužinu rezanja od 1 – 12 mm (razmaci od 3 mm) |  | Nastavak za precizne konture  Pogodan za pravljenje preciznih kontura. |

**7. Rad**

Uređaj možete koristiti na bateriju ili sa isporučenim mrežnim adapterom.

**Punjenje baterije**

Prije prve upotrebe bateriju ponajprije trebate u potpunosti napuniti u trajanju od 60 minuta. Baterija koja je u potpunosti puna može da radi cca. 60 minuta.

Kako bi ste napunili bateriju pratite korake u nastavku:

1. Provjerite da je uređaj ugašen prije nego stavite bateriju na punjeje.

2. Mrežni adapter priključite na odgovarajuću utičnicu.

3. Drugi kraj mrežnog adaptera uključite u priključnicu na donjoj strani uređaja. Prikaz za punjenje

počinje da treperi. Prikaz napunjenosti baterije prikazuje aktuelno stanje napunjenosti baterije u procentima.

4. Nakon punjenja, mrežni adapter izvucite iz utičnice i uređaja.

**Brzo punjenje**

Ako ste prije upotrebe zaboravili da napunite uređaj, tada će Vam pomoći funkcija za brzo punjenje. U tu svrhu uređaj priključite na struju. Uređaj je u roku od 5 minuta spreman za kompletno šišanje na baterije.

**Rad na struju**

Za korištenje uređaja uz pomoć isporučenog mrežnog adaptera slijedite korake u nastavku:

1. Mrežni adapter priključite u odgovarajuću utičnicu.

2. Drugi dio mrežnog adaptera uključite u mirko USB priključak na donjoj strani uređaja. Prikaz napunjenosti baterije pokazuje aktuelno stanje napunjenosti baterije i prikaz za punjenje počinje da treperi. Mrežni adapter daje dovoljno energije za istovremeno punjenje baterije i korištenje uređaja.

3. Nakon upotrebe, mrežni priključak isključite iz utičnice i iz uređaja.

****

**UPOZORENJE**

Ako uređaj koristiti na mrežni adapter, nikada ga nemojte koristiti pod tušem!

Ručni dio uređaja treba odvojiti od priključnog kabla prije nego ga želite koristiti u vlažnom okruženju.

**8. Upotreba**

**Sigurnost na putovanjima**

Uređaj ima sigurnost na putovanjima. Kada je sigurnost na putovanjima aktivirana, uređaj se ne može upaliti. Sigurnost na putovanjima sprečava da se uređaj slučajno upali (n.pr. u koferu).

Za aktiviranje sigurnosti na putovanjima držite pritisnutu tipku on/off u trajanju od 3 sekunde. Sigurnost na putovanjima počinje sa treperi. Sada je uređaj blokiran. Ako kratko pritisnete tipku on/off dok je uređaj blokiran, na ekranu će se pokazati svjetleći simbol za sigurnost na putovanjima kao indikator da je uređaj blokiran. Za deaktiviranje sigurnosti na putovanjima ponovo držite pritisnutu tipku on/off u trajanju od 3 sekunde.

**Funkcija Direct-Drive**

Ako je baterija prazna, uređaj možete direktno koristiti na struju.

**Zamjena trimer nastavka i nastavka za precizne konture**

Uređaj posjeduje dva nastavka: trimer nastavak i nastavak za precizne konture. Kako bi npr. zamijenili trimer nastavak, pratite naredne korake:

1. Uređaj ugasite.

2. Uređaj držite tako da je poleđine uređaja okrenuta prema vama. Trimer nastavak okrenite prema desno.

3. Trimer nastavak povucite prema gore i skinite.

4. Nastavak za precizne konture odozgo postavite na uređaj da u potpunosti naliježe na uređaj.

5. Nastavak za precizne konture okrenite prema lijevo dok ne čujete klik.

**Skidanje/stavljanje češalj nastavaka**

Uređaj ima tri češalj nastavka. Dugi češalj nastavak, kratki češalj nastavak i češalj nastavak za uske konture.

**Napomena**

Dugi i kratki češalj nastavak pogodni su samo za trimer nastavak.

Nastavak češalj za uske konture može se koristiti s nastavkom za precizne konture.

Uređaj ugasite prije nego skinete nastavak češalj.

* Za postavljanje češalj nastavka, postavite ga odozgo na trimer nastavak ili nastavak za precizne konture, kako je to oslikano na slici pored. Pazite da češalj nastavak dobro naliježe na bočne držače za češalj nastavak.



* Za skidanje češalj nastavka, prstima oprezno oslobodite nastavak iz držača za češalj nastavak i češalj nastavak skinite prema gore s trimer nastavka ili nastavka za precizne konture.

**Oblikovanje/šišanje brade**

**Napomena**

Bradu počešljajte u smjeru rasta prije samog početka oblikovanja/šišanja

1. Odaberite željeni češalj nastavak.

2. Odabrani češalj nastavak postavite na trimer nastavak ili nastavak za precizne konture.

3. Na kliznom prekidaču odabranog češalj nastavka odaberite željenu dužinu.

4. Kako bi upalili uređaj pritisnite tipku on/off .

5. Oblikovanjem brade započnite kod uha. Od te tačke radite do brade. Oblikujte ponajprije jednu pa drugu stranu.

6. Kako bi isključili uređaj nakon korištenja, pritisnite tipku on/off .

**Napomena**

Ako želite da obrijete bradu jako kratko (ispod 2,5 mm), uređaj možete koristiti i bez češalj nastavaka.

**Podšišavanja/šišanje uskih kontura**

Pomoću češalj nastavka za uske konture možete šišati posebno fine konture (npr. za zulufe)

1. Češalj nastavak za uske konture može se koristiti samo s nastavkom za precizne konture. Stoga, nastavak za precizne konture stavite na uređaj.
2. Sada na nastavak za precizne konture postavite češalj nastavak za uske konture.
3. Na kliznom prekidaču češalj nastavka za uske konture odaberite željenu dužinu (1, 3, 5 mm).
4. Kako bi upalili uređaj pritisnite tipku on/off .
5. Rub češalj nastavka za uske konture položite na željenu visinu početka rasta kose, kako je to oslikano na slici pored, i uređaj pomjerajte prema dole.
6. Kako bi isključili uređaj nakon korištenja, pritisnite tipku on/off .
7. **Čišćenje i održavanje**

**Čišćenje uređaja**

****

**Upozorenje**

• Prije čišćenja, mrežni adapter uvijek isključite iz struje. Opasnost od strujnog udara! Prije svakog čišćenja osigurajte da je uređaj ugašen.

• Prije čišćenja skinite češalj nastavke.

• Kučište uređaja čistite pomoću mekane krpe natopljene u toplu vodu ili uz pomoć isporučenog kista za čišćenje.

• Uređaj nemojte čistiti lako zapaljivim tečnostima! Opasnost od požara!

• Uređaj nemojte čistiti u mašini za posuđe!

• Očistite češalj nastavke, oštricu od nehrđajućeg čelika i nastavak za precizne konture nakon svake upotrebe, pošto se na njima mogu zaglaviti dlake i na ta način ometati rad.

• Nemojte koristiti oštra, abrazivna i nagrizajuća sredstva za čišćenje ili oštre četke!

**Čišćenje češalj nastavaka**

Nakon svake upotrebe otpušite ostatke dlaka sa češalj nastavaka. Mokru kosu možete ukloniti i prstima. Za posebno temeljito čišćenje češalj nastavaka, iste možete oprati pod mlazom vode.

U tu svrhu slijedite naredne korake:

* 1. Sa uređaja skinite češalj nastavak.
  2. Češalj nastavak držite pod mlazom tekuće vode.
  3. Ostavite da se češalj nastavak u potpunosti osuši prije nego ga ponovo postavite na uređaj.

**Čišćenje trimer nastavka i nastavka za precizne konture**

Nakon upotrebe otpušite sve preostale dlake s trimer nastavka i nastavka za precizne konture. Mokru kosu možete ukloniti i prstima.

**UPOZORENJE**

Pazite na oštre rubove oštrice kada uređaj čistite prstima.

Za temeljito čišćenje oštrice ili nastavka za precizne konture, iste možete isprti pod mlazom vode. U tu svrhu slijedite naredne korake:

1. Oštricu ili nastavak za precizne konture oprezno povucite prema gore.

2. Oštricu ili nastavak za precizne konture držite tako pod tekućom vodom, da mlaz teče od unutra prema vani kroz oštricu.

3. Oštrica ili nastavak za precizne konture se moraju u potpunosti osušiti prije nego se postavi na uređaj. Pazite da u unutrašnjost uređaja ne uđe voda. Opasnost od strujnog uradra!

**Podmazivanje oštrice od nehrđajućeg čelika ili nastavka za precizne konture**

Za trajno postizanje optimalnih rezultata šišanja oštricu od nehrđajućeg čelika trebate nauljiti s vremena na vrijeme. U tu svrhu kapnite jednu kap ulja na oštricu ili na nastavak za precizne konture, međutim najkasnije kada se na ekranu pojavi simbol za ulje.

**11. Odlaganje**

U interesu zaštite okoliša, uređaj nakon isteka vijeka trajanja nemojte bacati u kućno smeće. Uređaj odnesite u odgovarajuće sakupljalište u vašoj zemlji. Molimo da se pridržavate lokalnih propisa kod odlaganja ove vrste materijala. Molimo da uređaj odlažete u skladu sa Uredbom za stare električne i elektronske aparate– WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo da se obratite nadležnom komunalnom poduzeću.

**Upozorenje**

Ugrađena baterija se ne može izvaditi i baciti. Opasnost od eksplozije i povreda.

Litijska baterija, koja je ugrađena u ovaj uređaj, ne smije se bacati u kućno smeće, već se mora propisno odložiti. Za više informacija o odlaganju molimo da stupite u kontakt sa ovlaštenim trgovcem ili komunalnim sakupljalištem.

Kod odlaganje treba paziti da uređaj nema bateriju. Prije odlaganja ispraznite bateriju. Uzmite uređaj, uključite ga i ostavite ga da radi sve dok se baterija ne istroši.

**NAPOMENA**

Ako pražnjenje baterije nije moguće radi defekta ili oštećenja, posavjetujte se sa Vašim sakupljalištem.

**12. Tehnički podaci**

|  |  |
| --- | --- |
| Model | HR 4000 |
| Težina | 129 g |
| Dimenzije uređaja | 16,8 x 4,3 x 4,4 cm |
| Vrsta zaštite uređaja | IPX4 |
| Ulaz uređaja | 5V  1 A |

|  |  |
| --- | --- |
| Vrsta zaštite adaptera | IP20 |
| Zaštitna klasa adaptera | II |
| Napajanje strujom  UTPA-97050100VU) | Ulaz: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,15 A  Izlaz: 5,0 V  1,0 A, 5,0 W |
| Prosječna efikasnost u toku rada | ≥ 73,98% |
| Potrošnja električne energije kod nultog opterećenja | ≤ 0,07 W |

|  |  |
| --- | --- |
| Baterija: Kapacitet  Nazivni napon  Oznaka tipa | 600 mAh  3,2 V  Li-lon |

Zadržavamo pravo na promjenu tehničkih podataka.