****

**Precizni trimer**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu, sačuvajte ga za kasniju upotrebu, učinite ga dostupnim drugim korisnicima i poštujte uputstvo.  |

|  |
| --- |
|  **UPOZORENJE**• Uređaj je namijenjen za upotrebu kod kuće/privatnu upotrebu. Nije za komercijalne upotrebe. • Uređaj mogu koristiti djeca iznad 8 godina i osobe sa ograničenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili osobe sa manjkom iskustva i/ili znanja kada ih neko nadgleda ili kada su od osobe odgovorne za njihovu sigurnost dobili upute kako da isti koriste i ukoliko razumiju opasnosti koje se mogu desiti njegovim korištenjem.• Djeca se ne smiju igrati sa ovim uređajem.• Uređaj ni u kojem slučaju ne smijete otvarati ili popravljati, jer tada ne jamčimo za ispravno funkcionisanje. U slučaju nepoštivanja gubite garanciju. • Uređaj zaštitie od vlage. Uređaj nikada nemojte uranjati u vodu.• Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca bez nadzora. |

Poštovani kupci,

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masaže, mjerenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka.

Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu, učinite ih dostupnim trećim licima i poštujete upozorenja.

Srdačni pozdravi,

Vaš Beurer tim

**Sadržaj**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Obim isporuke
2. Opis simbola
3. Upotreba prema svrsi primjene
4. Sigurnosne napomene
5. Opis uređaja
6. Rad
 | 1. Upotreba
2. Čišćenje i održavanje
3. Odlaganje
4. Tehnički podaci
5. Garancija/Servis
 |

1. **Obim isporuke**

Provjerite da li je ambalaža neoštećena i da li su isporučeni svi dijelovi. Prije upotrebe treba provjeriti da li su uređaj i pribor oštećeni. Također treba ukloniti svu ambalažu. Ukoliko imate nedoumice, uređaj nemojte koristiti i obratite se svom trgovcu ili navedenom servisu za kupce.

1 x Precizni trimer

1 x nastavak češalj (3/6 mm)

1 x zaštitni poklopac

1 x torba za čuvanje

1 x kist za čišćenje

1 x AA baterija (1,5 V)

1. **Opis simbola**

Sljedeći simboli koriste se u ovom uputstvu za upotrebu, na ambalaži i na tipskoj pločici na uređaju:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **UPOZORENJE** Upozorenje na opasnost od povreda ili opasnost po Vaše zdravlje. |
|  | **PAŽNJA** Sigurnosna napomena na moguća oštećenja na uređaju/priboru. |
|  | **Napomena** Napomena o bitnim informacijama. |
|  | Pročitati uputstvo za upotrebu |
|  | Odlagati u skladu sa EZ Smjernicom za stare elektronske i elektroničke uređaje – ECWEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) |
|  | Zaštita od prskanja |
|  | Mini oštrica je pogodna za čišćenje pod tekućom vodom. |
|  | Proizvođač |
|  | Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve važećih evropskih i nacionalnih smjernica. |
|  | Ambalažu odlagati u skladu sa zakonom o zaštiti okoliša. |
|  | Istosmjerna struja |
|  | Proizvodi dokazno ispunjavaju zahtjeve tehničkih propisa Euroazijske ekonomske zajednice.  |

1. **Upotreba prema svrsi namjene**

Precizni trimer HR 2000 namijenjen je isključivo za uklanjanje dlaka iz nosa i ušiju odnosno za podšišavanje obrva. Uređaj isključivo koristite na ljudima.

Precizni trimer nemojte koristite na drugim dijelovima tijela, životinjama ili predmetima! Uređaj je namijenjen samo za privatnu upotrebu. Uređaj se smije koristiti samo u svrhe za koje je razvijen i na način opisan u uputstvu za upotrebu. Svaka nestručna upotreba može biti opasna. Proizvođač nije odgovoran za štete nastale nestručnom i pogrešnom upotrebom.

1. **Sigurnosne napomene**

**UPOZORENJE**

• Ambalažu držite van dometa djece – opasnost od gušenja!

• Prije prve upotrebe uređaj i pribor provjerite na vidljiva oštećenja. U slučaju sumnje uređaj nemojte koristiti i obratite se svom trgovcu ili na navedenu adresu za podršku kupcima.

• Uređaj nikada ne smijete otvarati ili popravljati, jer u suprotnom nije zajamčeno ispravno funkcionisanje uređaja. U slučaju nepoštivanja gubite garanciju. Uređaj odnesite u stručnu radionicu na popravku.

• Uređaj držite van dometa djece.

• Za vrijeme korištenja uređaj nemojte ostavljati bez nadzora.

• Uređaj nemojte koristiti ako je mini oštrica oštećena ili savijena, jer ista može imati oštre rubove – opasnost od povreda!

• Ukoliko uređaj proslijedite, morate proslijediti i uputstvo za upotrebu.

****

**UPOZORENJE**

• Uređaj i pribor zaštite od udaraca, vlage, prljavštine, jakih temperaturnih oscilacija ili direktnih sunčevih zraka.

• Uređaj isključite nakon svake upotrebe.

**Napomene za rukovanje sa baterijama:**

• Ako tečnost iz baterije dođe u kontakt sa kožom ili očima, to mjesto se odmah mora isprati vodom i odmah treba potražiti liječnika.

• Opasnost od gutanja! Mala djeca mogu progutati baterija i ugušiti se. Baterije čuvati van dometa djece.

• Baterije ispravno umetnuti u pretinac u skladu sa polovima plus (+) i minus (-).

• Ako je došlo do curenja baterije, navucite zaštitne rukavice očistite pretinac za baterije suhom krpom.

• Baterije zaštitite od prekomjerne toplote.

• Opasnost od eksplozije! Baterije nemojte bacati u vatru.

• Baterije se ne smiju puniti ili kratko spajati.

• Ukoliko duže vrijeme nećete koristiti uređaj, iz istog izvadite baterije.

• Koristite isti tip ili istovrijedni tip baterije.

• Uvijek zamijenite sve baterije istovremeno.

• Nemojte koristiti baterije na punjenje!

• Baterije nemojte rastavljati, otvarati ili drobiti.

1. **Opis uređaja**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| 1. Mini oštrica2. Tipka za on/off 3. Poklopac na pretincu za baterije4. Nastavak češalj5. Zaštitni poklopac6. Torba za čuvanje7. Kist za čišćenje |

**6. Rad**

**Umetanje baterija**

Prije prvog korištenje trebate prvo umetnuti baterije. Sa jednom baterijom (1,5 V AA baterija) uređaj može da radi cca. 45 minuta.

Za umetanje baterija slijedite naredne korake:

|  |  |
| --- | --- |
|  | 1. Poklopac na pretincu za baterije okrenite blago na lijevo, tako da su obje strelice jedna iznad druge. Sada možete skinuti poklopac na pretincu za baterije sa uređaja. |
|  | 2. U pretinac za bateriju umetnite jednu bateriju tipa AA (1,5 V). Pazite da bateriju ispravno umetnete uz pretinac (polovi +/-), kako je to prikazano na slici. |
|  | 3. Vratite poklopac na pretinac za baterije sa strelicama jedna preko druge i blago zavrnite prema desno dok ne čujete klik.  |

**7. Upotreba**

**Uklanjanje dlačica iz nosa/ušiju**

**UPOZORENJE**

Uređaj nemojte koristiti ako je mini oštrica savijena ili oštećena.

1. Zaštitni poklopac skinite sa mini oštrice.

2. Tipku za on/off  pomaknite prema gore kako bi upalili uređaj.

3. Sada oprezno i polako prinesite mini oštricu u prednji dio nosnica odnosno uha.

4. Oprezno odstranite dlake u nosu odnosno ušima malim, kružnim pokretima.

5. Kada ste završili postupak, tipku za on/off  spustite prema dolje kako bi isključili uređaj.

6. Postavite zaštitni poklopac na mini oštricu.

**Podšišavanje obrava**

Uz pomoć isporučenog nastavka češlja možete podšišati svoje obrve na 3 mm ili na 6 mm.

1. Zaštitni poklopac skinite sa mini oštrice

2. Nastavak češalj je sa jedne strane označen sa 3 mm, a sa druge strane sa 6 mm. Nastavak češalj postavite odozgo na mini oštricu. Pazite da se na mini oštrici nalazi strana nastavka češlja (3 ili 6 mm) kojim želite podšišati obrve. Nastavak mora dobro nasjesti na oštricu, sve dok ne čujete i osjetite klik.

3. Tipku za on/off  pomaknite prema gore kako bi upalili uređaj.

4. Nastavkom češljem prelazite preko obrva sa vanjske strane u smjeru nosa.

5. Kada ste završili postupak, tipku za on/off  spustite prema dolje kako bi isključili uređaj.

6. Nastavak češalj povucite prema gore i na taj način ga skinite sa uređaja.

7. Postavite zaštitni poklopac na mini oštricu.



**8. Čišćenje i održavanje**

**Čišćenje mini oštrice**

Nakon uporebe, otpušite sve preostale dlake sa mini oštrice. Mokru kosu možete ukloniti i prstima.

****

**UPOZORENJE**

Pazite na oštre rubove oštrice kada uređaj čistite prstima.

Za temeljito čišćenje oštrice, istu možete isprti pod mlazom vode. U tu svrhu slijedite naredne korake:

1. Glavu uređaja blago korenite prema desno i skinite glavu.

2. Oštricu držite pod tekućom vodom tako, da mlaz teče preko oštrice.

3. Oštrica se mora u potpunosti osušiti prije nego se postavi na uređaj.

**Čišćenje nastavka četke.**

Nakon upotrebe, otpušite sve preostale dlake sa nastavka. Mokru kosu možete ukloniti i prstima.

Za temeljito čišćenje nastavka, isti možete isprti pod mlazom vode. U tu svrhu slijedite naredne korake:

1. Sa uređaja skinite nastavak češalj.

2. Nastavak držite pod mlazom vode.

3. Nastavak se mora u potpunosti osušiti prije nego se postavi na uređaj.

- Pazite da u uređaj ne uđe voda. Ukoliko se to ipak desi, uređaj koristite tek onda, kada se u potpunosti osuđi.

- Uređaj zaštitite od udaraca, vlage, prašine, hemikalija, jakih temperaturnih oscilacija i blizine toplotnih izvora (pećnica, grijnih tijela).

- Nakon upotrebe, uređaj očistite mekanom, blago natopljenom krpom. Kod jačih zaprljanja možete dodati i malo sapuna. Nemojte koristiti abrazivna sredstva za čišćenje.

**9. Odlaganje**

U interesu zaštite okoliša, uređaj nakon isteka vijeka trajanja nemojte bacati u kućno smeće. Uređaj odnesite u odgovarajuće sakupljalište u vašoj zemlji. Molimo da se pridržavate lokalnih propisa kod odlaganja ove vrste materijala. Molimo da uređaj odlažete u skladu sa Uredbom za stare električne i elektronske aparate– WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo da se obratite nadležnom komunalnom poduzeću.

Baterije se ne smiju bacati u kućno smeće, jer mogu da sadrže otrovne teške metale i podliježu smjernica za tretiranje opasnog otpada.

Naredne oznake nalaze se na baterijama koje sadrže štetne materije:

Pb = baterija sadrži olovo

Cd = baterija sadrži kadmij

Hg = baterija sadrži živu

**10. Tehnički podaci**

|  |  |
| --- | --- |
| Težina | cca. 57 g |
| Baterije | 1x1,5 V Baterija AA LR06 |
| Dimenzije uređaja | 16 x Ø 2,8 cm |
| Vrsta zaštite uređaja | IPX4 |
| Uslovi za rad | Pogodno samo za korištenje u zatvorenom prostoru  |

Zadržavamo pravo na promjenu tehničkih podataka.

1. **Garancija/Servis**