****

****

**HR 5000**

**Uputstvo za upotrebu**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu, sačuvajte ga za kasniju upotrebu, učinite ga dostupnim drugim korisnicima i poštujte uputstvo. |

|  |
| --- |
| **UPOZORENJE**  • Uređaj je namijenjen za upotrebu kod kuće/privatnu upotrebu. Nije za komercijalne upotrebe.  • Uređaj mogu koristiti djeca iznad 3 godine, ako su pod nadzorom.  • Uređaj mogu koristiti djeca iznad 8 godina i osobe sa ograničenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili osobe sa manjkom iskustva i/ili znanja kada ih neko nadgleda ili kada su od osobe odgovorne za njihovu sigurnost dobili upute kako da isti koriste i ukoliko su svjesni opasnosti koje se mogu desiti njegovim korištenjem.  • Djeca se ne smiju igrati sa ovim uređajem.  • Ni pod kojim okolnostima ne smijete sami otvarati ili popravljati uređaj, jer se nakon toga više ne može garantovati besprijekornu funkcionalnost. Ako se ne pridržavate ove upute, poništava se garancija.  • Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca bez nadzora.  • Ručni dio treba odvojiti od kabla prije čišćenja u vodi.  • Kada se uređaj koristi u kupaonici, nakon punjenja se mora izvući utikač, budući da blizina vode predstavlja opasnost čak i kada je uređaj isključen.  • Uređaj sa adapterom nikada nemojte koristiti u blizini kade, umivaonika, tuša ili drugih posuda koje sadrže vodu ili druge tečnosti – opasnost od strujnog udara!  • Za dodatnu zaštitu preporučuje se instalacije uređaja difrencijalne struje RCD sa mjerilom okidne struje ne više od 30 mA u strujnom krugu kupaonice. Više informacija o ovome možete dobiti u specijaliziranim radnjama.  •Prije čišćenja u vodi, ručni dio se mora odvojiti od priključnog kabla.  • Kada se ošteti mrežni kabal ovog uređaja, isti mora zamijeniti proizvođač ili njegova služba za korisnike ili slično kvalifikovana osoba kako bi se izbjegla opasnost.  • Uređaj se smije koristiti samo sa isporučenim mrežnim adapterom. |

**Poštovani kupci,**

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masaže, mjerenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka.

Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu, učinite ih dostupnim trećim licima i poštujete upozorenja.

Srdačni pozdravi,

Vaš Beurer tim

**Sadržaj**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Obim isporuke 2. Opis simbola 3. O uređaju 4. Upotreba prema svrsi primjene 5. Sigurnosne napomene 6. Opis uređaja | 1. Rad 2. Upotreba 3. Čišćenje i održavanje 4. Odlaganje 5. Tehnički podaci |

1. **Obim isporuke**

Provjerite da li je ambalaža neoštećena i da li su isporučeni svi dijelovi. Prije upotrebe treba provjeriti da li su uređaj i pribor oštećeni. Također treba ukloniti svu ambalažu. Ukoliko imate nedoumice, uređaj nemojte koristiti i obratite se svom trgovcu ili navedenom servisu za kupce.

1 x HR 5000 aparat za brijanje 1 x češalj

1 x dugi nastavak u obliku češlja 1 x mrežni adapter

1 x kratki nastavak u obliku češlja 1 x kist za čišćenje

1 x ulje za podmazivanje aparata 1 x torba za čuvanje

1 x makaze

1. **Opis simbola**

Sljedeći simboli koriste se u ovom uputstvu za upotrebu, na ambalaži i na tipskoj pločici na uređaju:

|  |  |
| --- | --- |
|  | **OPASNOST** Ovaj se uređaj ne smije koristiti u blizini vode ili u vodi (npr. u umivaoniku ili pod tušem ili kadom) - rizik od strujnog udara! |
|  | **UPOZORENJE** Upozorenje koje ukazuje na rizik od ozljeda ili oštećenja zdravlja |
|  | **OPREZ** Sigurnosna napomena na moguća oštećenja na uređaju/priboru. |
|  | **Napomena** Napomena o bitnim informacijama. |
|  | Pogodno za čišćenje pod tekućom vodom. |
|  | Pročitati uputstvo za upotrebu |
|  | Odlagati u skladu sa EZ Smjernicom za stare elektronske i elektroničke uređaje – EC  WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) |
|  | Proizvođač |
|  | Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve važećih evropskih i nacionalnih smjernica. |
|  | Ambalažu odlagati u skladu sa zakonom o zaštiti okoliša. |
|  | Zaštita od prodiranja jakog vodenog mlaza. |
|  | Mrežni adapter koristite samo u zatvorenom prostoru. |
|  | Energetska zaštitna klasa 6 |
|  | Adapter je uređaj zaštitne klase II |
|  | Sigurnosni izolacijski transformator otporan na kratki spoj |
|  | Polarnost izlaznog pola |
|  | Proizvodi dokazno ispunjavaju zahtjeve tehničkih propisa Euroazijske ekonomske zajednice. |

1. **O uređaju**

Uz pomoć aparata za šišanje HR 5000 možete jednostavno i precizno postići željeni izgled vaše kose. Uređaj posjeduje visokokvalitetnu oštricu od nehrđajućeg čelika sa premazom od titana. Uz pomoć trimera bez napora ćete uspjeti napraviti čiste konture. Aparat ima LED ekran sa prikazom punjenja i napunjenosti baterije, te pokazatelj sigurnosti na putovanjima. Na LED ekranu se nalazi i simbol koji vas obavještava kada trebate ponovno podmazati oštricu od nehrđajućeg čelika.

Uređaj možete koristiti na bateriju ili na isporučeni mrežni adapter. Jaka litijska baterija osigurava Vam rad aparata u trajanju do 60 minuta sa jednim punjenjem baterije. Za higijensko čišćenje moguće je rastaviti glavu aparata i isprati ga pod tekućom vodom.

1. **Upotreba prema svrsi primjene**

Aparat za šišanje HR 5000 namijenjen je isključivo za brijanje i šišanje ljudske kose na glavi. Aparat za brijanje nemojte koristiti na drugim dijelovima tijela, na životinjama ili na predmetima!

Aparat je namijenjen samo za privatnu upotrebu. Nije namijenjen za komercijalnu upotrebu.

Aparat se smije koristiti samo u svrhe za koje je razvijen i na način opisan u uputstvu za upotrebu. Svaka nestručna upotreba može biti opasna. Proizvođač nije odgovoran za štete nastale nestručnom i pogrešnom upotrebom.

1. **Sigurnosne napomene**

**OPASNOST**

**U svrhu sprečavanja opasnosti po zdravlje savjetujemo Vam da uređaj ne koristite u sljedećim slučajevima:**

• Ambalažu držite van dometa djece – opasnost od gušenja!

• Prije prve upotrebe uređaj i pribor provjerite na vidljiva oštećenja. U slučaju sumnje uređaj nemojte koristiti i obratite se svom trgovcu ili na navedenu adresu za podršku kupcima.

• Mrežni adapter držite dalje od vode.

• Uređaj ni u kojem slučaju nemojte uranjati u vodu ili neku drugu tečnost! Opasnost od strujnog udara!

• Ukoliko Vam uređaj i unatoč svim mjerama opreza padne u vodu, mrežni adapter odmah isključite iz utičnice! Ni u kojem slučaju nemojte posezati za uređajem u vodi! Opasnost od strujnog udara!

• Prije ponovne upotrebe uređaj treba da pregleda stručnjak u specijaliziranoj trgovini! Postoji opasnost po život zbog strujnog udara!

• Ako Vam je uređaj ispao ili ima oštećenja drugog uzroka, isti ne smijete više koristiti. Opasnost od strujnog udara i opasnost od povreda!

• Kod vidnog oštećenja uređaja ili mrežnog kabla/priključka. Ukoliko sumnjate na oštećenje, nemojte koristiti i obratite se svom trgovcu ili na navedenu adresu za podršku kupcima. Opasnost od strujnog udara!

• Uređaj nemojte koristiti ako su glave za brijanje oštećene, jer iste mogu imati oštre rubove – opasnost od povreda!

• Ivice oštrice od nehrđajućeg čelika i nastavci su oštri. Budite oprezni dok koristite uređaj.

• Djeca se ne smiju igrati ovim uređajem.

• Nemojte koristiti produžni kabalu kupaonici, kako bi u slučaju nužde bili u mogućnosti da brzo dođete do mrežnog adaptera.

• Uređaj koji je uključen u struju nikada nemojte dirati vlažnim ili mokrim rukama.

****

**Upozorenje**

**U cilju sprječavanja opasnosti po Vaše zdravlje molimo da se pridržavate sljedećih uputa:**

• Uređaj nemojte koristiti ako imate sunčeve opekline, otvorene rane, ekceme ili posjekotine.

• Ugasite uređaj prije stavljanja nastavaka u obliku češlja

• Pazite da se u blizini uređaja ne nalaze lako zapaljive tečnosti. Opasnost od požara!

• Prije korištenja uređaja uklonite svu ambalažu.

• Kabal položite tako da Vam ne smeta.

• Uređaj priključite na utičnicu napona navedenog na tipskoj pločici.

• Uređaj koristite samo prema podacima navedenim na tipskoj pločici.

• Kabal samo na mrežni adapter izvucite iz utičnice.

• Uređaj nikada ne smijete otvarati ili popravljati, jer u suprotnom nije zajamčeno ispravno funkcionisanje uređaja. U slučaju nepoštivanja gubite garanciju.

• U slučaju kvara ili oštećenja, uređaj dajte kvalificiranoj radionici na popravku.

• Za vrijeme korištenja uređaj nemojte ostavljati bez nadzora.

• Uređaj nemojte koristiti na otvorenom.

• Ukoliko uređaj proslijedite, morate proslijediti i uputstvo za upotrebu.

• Uređaj isključite nakon svakog korištenja.

• Nakon svakog punjenja, mrežni adapter izvucite iz utičnice.

****

**Upozorenje**

• Uređaj i pribor zaštite od udaraca, vlage, prljavštine, jakih temperaturnih oscilacija ili direktnih sunčevih zraka.

• Uređaj koristite, punite i čuvajte samo na temperaturama od -10°C do 40°C.

**Napomene za rukovanje sa baterijama:**

• Ako tečnost iz baterije dođe u kontakt sa kožom ili očima, to mjesto se odmah mora isprati vodom i odmah treba potražiti liječnika.

• Opasnost od eksplozije! Baterije nemojte bacati u vatru.

• Baterije nemojte rastavljati, otvarati ili drobiti.

• Koristiti samo na punjačima navedenim u uputstvu za upotrebu.


• Baterije treba ispravno napuniti prije korištenja. Za ispravno punjenje baterija molimo da poštujete upute proizvođača odnosno upute u ovom uputstvu za upotrebu.

• Prije prve upotreba u potpunosti napunite bateriju (vidi poglavlje 7).

• U cilju osiguranja što dužeg vijeka trajanja baterije, bateriju punite u potpunosti minimalno 2 puta godišnje.

1. **Opis uređaja**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Oštrica od nehrđajućeg čelika | 10. Prikaz napunjenosti baterije (0-100%) |
| 2. Kratki nastavak u obliku češlja  ( 3 / 6 / 9 / 12 / 15 mm) | 11. Pokazatelj sigurnosti na putovanjima |
| 3. Dugi nastavak u obliku češlja  (18 / 21 / 24 / 27 / 30 mm) | 12. Prikaz punjenja |
| 4. Prostor za punjenje i skladištenje | 13. Indikator ulja |
| 5. LED ekran | 14. Mrežni adapter |
| 6. Tipka za on/off | 15. Kist za čišćenje |
| 7. Klizni prekidač za funkciju prorjeđivanja | 16. Ulje za podmazivanje |
| 8. Precizno podešavanje  (0.5 / 1.0 / 1.5 / 2.0 / 2.5 mm) | 17. Makaze |
| 9. Mjesto za priključak (mikro USB ) | 18. Češalj |

****

**Nastavci**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Dugi nastavak u obliku češlja  Pogodno za rezanje dužine od 18-33 mm (3-mm uvećanje). |
|  | Kratki nastavak u obliku češlja  Pogodno za rezanje dužine od 3-15 mm (3-mm uvećanje). |

**7. Rad**

Uređaj možete koristiti na bateriju ili sa isporučenim mrežnim adapterom.


**Punjenje baterije**

Prije prve upotrebe bateriju ponajprije trebate u potpunosti napuniti. Postupak punjenja traje cca. 60 minuta. Baterija koja je u potpunosti puna može da radi cca. 60 minuta.

Kako bi ste napunili bateriju pratite korake u nastavku:

1. Provjerite da je uređaj ugašen prije nego stavite bateriju na punjenje.

2. Mrežni adapter priključite na odgovarajuću utičnicu.

3. Drugi kraj mrežnog adaptera uključite u priključnicu na donjoj strani uređaja. Sada na ekranu treperi prikaz za punjenje i prikazuje se indikator punjenja koji treperi. Kada je baterija u potpunosti puna, indikator punjenja trajno svijetli. Tačno stanje napunjenosti baterije možete očitati na prikazu za napunjenost baterije.

4. Nakon punjenja, mrežni adapter izvucite iz utičnice i uređaja.

**Brzo punjenje**

Ako ste zaboravili da napunite aparat prije upotrebe, tada će Vam pomoći funkcija za brzo punjenje. U tu svrhu uređaj priključite na struju. Uređaj je u roku od 5 minuta spreman za kompletno upotrebu na baterije.

**Rad na struju**

Za korištenje uređaja uz pomoć isporučenog mrežnog adaptera slijedite korake u nastavku:

1. Mrežni adapter priključite u odgovarajuću utičnicu.

2. Drugi dio mrežnog adaptera uključite u mirko USB priključak na donjoj strani uređaja. Prikaz za punjenje pokazuje procenat baterije i počinje da svijetli. Mrežni adapter daje dovoljno energije za istovremeno punjenje baterije i korištenje uređaja.

3. Nakon upotrebe, mrežni priključak isključite iz utičnice i iz uređaja.

****

**UPOZORENJE**

Ako uređaj koristite na mrežni adapter, nikada ga nemojte koristiti pod tušem!

Ručni dio uređaja treba odvojiti od priključnog kabla prije nego ga želite koristiti u vlažnom okruženju.

1. **Upotreba**

**Sigurnost na putovanjima**

Uređaj ima sigurnost na putovanjima. Kada je sigurnost na putovanjima aktivirana, uređaj se ne može upaliti. Sigurnost na putovanjima sprečava da se uređaj slučajno upali (n.pr. u koferu).

Za aktiviranje sigurnosti na putovanjima držite pritisnutu tipku on/off u trajanju od 3 sekunde.

Sigurnost na putovanjima počinje sa svijetli.

Ako kratko pritisnete tipku on/off dok je uređaj blokiran, na ekranu će se pokazati svjetleći simbol za sigurnost na putovanjima kao indikator da je uređaj blokiran.

Za deaktiviranje sigurnosti na putovanjima ponovo držite pritisnutu tipku on/off u trajanju od 3 sekunde.

**Funkcija Direct-Drive**

Ako je baterija prazna, uređaj možete direktno koristiti na struju.

**Savjeti za brijanje/podšišavanje (trimanje)**


• Obavezno operite i osušite lice/glavu

• Temeljito iščešljajte bradu/kosu koju ćete ošišati, kako biste je zagladili i uklonili čvorove.

• Nosite ogrtač kako biste spriječili da vam dlake slijeću niz vrat

**Šišanje koristeći nastavke u obliku češlja**

• Odaberite jedan od dva nastavka češlja i prikačite ga na uređaj kao što je prikazano. Obavezno poslušajte i osjetite da nastavak češlja klikne na svoje mjesto. Preporučujemo da započnete s pričvršćivanjem češlja s najdužom dužinom rezanja, kako biste lagano mogli doći do željene dužine.




• Da biste prilagodili dužinu rezanja na dodatku češlja, pomaknite klizni prekidač na stražnjoj strani nastavka češlja na željenu dužinu rezanja, kao što je prikazano.

• Pritisnite prekidač ON / OFF za uključivanje uređaja. Ekran će zasvijetliti.

• Uređaj polako vucite kroz kosu. Pazite da nastavak u obliku češlja što više leži uz glavu.

• Uvijek tretirajte manje površine.

• Pritisnite prekidač ON / OFF za isključivanje uređaja. Ekran će se ugasiti.


**Brijanje bez nastavaka u obliku češlja**

• Ako kosu želite ošišati vrlo kratko (0,5 mm do 2,5 mm), uređaj

možete koristiti bez dodatka u obliku češlja.

• Ako je na uređaj pričvršćen nastavak za češalj, povucite nastavak

za češalj prema gore s uređaja.




• Da biste postavili razinu preciznog podešavanja, koristite kotačić

za precizno podešavanje na stražnjoj strani uređaja.

• Sada željenu duljinu rezanja možete postaviti na između 0,5 i 2,5 mm.

• Pokrenite aplikaciju.

**Prorjeđivanje kose**

• Uređaj ima funkciju prorjeđivanja. Funkcija prorjeđivanja može se

koristiti za smanjenje volumena kose jer se samo dio kose sakuplja i ošiša.

• Da biste koristili funkciju razrjeđivanja, pomaknite ulijevo klizni prekidač

za funkciju prorjeđivanja na prednjoj strani uređaja.

**Precizno šišanje (npr. zalisci ili kosa na vratu)**

• Uređaj također možete koristiti za rezanje posebno preciznih kontura, poput zalizaka ili dlaka na vratu.

• Ako je na uređaj pričvršćen nastavak za češalj, povucite nastavak za češalj prema gore.

• Okrenite uređaj tako da prednja strana uređaja bude okrenuta prema vašoj glavi.

• Polako pomičite uređaj od vrha prema dolje.

1. **Čišćenje i održavanje**

**Čišćenje uređaja**

****

**Upozorenje**

• Prije čišćenja, mrežni adapter uvijek isključite iz struje. Opasnost od strujnog udara!

• Kućište uređaja čistite pomoću mekane krpe natopljene u toplu vodu ili pomoću isporučenog kista za čišćenje.

• Uređaj nemojte čistiti lako zapaljivim tečnostima! Opasnost od požara!


• Uređaj nemojte čistiti u mašini za posuđe!

• Očistite oštricu od nehrđajućeg čelika nakon svake upotrebe kako biste spriječili da se u njoj nakupi puno kose, što bi inače moglo spriječiti besprijekoran rad.

**Čišćenje oštrice od nehrđajućeg čelika**

Ispušite oštricu od nehrđajućeg čelika nakon korištenja, kako biste je očistili od kose.

Također možete pažljivo ukloniti mokru kosu prstima.


** Upozorenje**

Kada čistite prstima, pazite da se ne ozlijedite na oštrim rubovima oštrice

od nehrđajućeg čelika. Da biste oštricu od nehrđajućeg čelika

očistili vrlo temeljito, možete je i isprati pod mlazom vode.

Kako to učiniti:

1. Palcem gurnite nož od nehrđajućeg čelika prema gore i uklonite ga.

2.Držite oštricu od nehrđajućeg čelika pod mlazom vode tako da mlaz vode prolazi

kroz oštricu iznutra prema van.

3. Ostavite oštricu od nehrđajućeg čelika da se potpuno osuši pre nego

što je ponovo priključite na uređaj. Pazite da voda ne uđe u uređaj!

Opasnost od strujnog udara!

**Podmazivanje oštrice od nehrđajućeg čelika**

Da biste postigli stalno optimalne rezultate rezanja, povremeno morate podmazati oštricu od nehrđajućeg čelika. Nanesite kap ulja za podmazivanje aparata na oštricu od nehrđajućeg čelika, kada se na LED ekranu upali simbol indikatora ulja.

1. **Odlaganje**

U interesu zaštite okoliša, uređaj nakon isteka vijeka trajanja nemojte bacati u kućno smeće. Uređaj odnesite u odgovarajuće sakupljalište u vašoj zemlji. Molimo da se pridržavate lokalnih propisa kod odlaganja ove vrste materijala. Molimo da uređaj odlažete u skladu sa Uredbom za stare električne i elektronske aparate– WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo da se obratite nadležnom komunalnom poduzeću.

**Upozorenje**

Ugrađena baterija se ne može izvaditi i baciti. Opasnost od eksplozije i povreda.

Litijska baterija, koja je ugrađena u ovaj uređaj, ne smije se bacati u kućno smeće, već se mora propisno odložiti. Za više informacija o odlaganju molimo da stupite u kontakt sa ovlaštenim trgovcem ili komunalnim sakupljalištem. Kod odlaganje treba paziti da uređaj nema bateriju.

Prije odlaganja ispraznite bateriju. Uzmite uređaj i uključite folijski brijač i ostavite ga da radi sve dok se baterija ne istroši.

** NAPOMENA**

Ako pražnjenje baterije nije moguće radi defekta ili oštećenja, posavjetujte se sa Vašim sakupljalištem.

1. **Tehnički podaci**

|  |  |
| --- | --- |
| Model | HR 5000 |
| Težina | 154 g |
| Dimenzije uređaja | 17,5 x 5,1 x 4,9 cm |
| Vrsta zaštite uređaja | IPX6 |
| Ulaz uređaja | Ulaz: 5 ~~V 1 A~~ |
| Vrsta zaštite adaptera | IP20 |
| Zaštitna klasa adaptera | II |
| Napajanje strujom | Ulaz: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,15 A  Izlaz: 5,0 ~~V 1.0~~ A, 5,0 W |
| Prosječna efikasnost u toku rada | ≥ 73,98 % |
| Potrošnja električne energije kod nultog opterećenja | ≤ 0,07 W |
| Baterija:  Nazivni napon  Oznaka tipa | 600 mAh  3,2 V  Li-lon |