****

**Pegla za kosu na baterije**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu, sačuvajte ga za kasniju upotrebu, učinite ga dostupnim drugim korisnicima i poštujte uputstvo.  |

Poštovani kupci,

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masaže, mjerenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka.

Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu, učinite ih dostupnim trećim licima i poštujete upozorenja.

Srdačni pozdravi,

Vaš Beurer tim

|  |
| --- |
|  **UPOZORENJE**• Uređaj je namijenjen za upotrebu kod kuće. Nije za komercijalne upotrebe. • Djeca se ne smiju igrati sa ovim uređajem.• Čišćenje i održavanje ne smiju vršiti djeca bez nadzora.• Uređaj je namijenjen da ga koriste osobe iznad 8 godina i preko i osobe sa ograničenim fizičkim, osjetilnim i mentalnim sposobnostima ili osobe sa manjkom iskustva i/ili znanja kada ih neko nadgleda ili kada su od osobe odgovorne za njihovu sigurnost dobili upute kako da isti koriste.• Uređaj nikada nemojte koristiti u blizini kada, umivaonika, tuševa ili drugih posuda koje sadrže vodu ili druge tečnosti – opasnost od strujnog udara!• Za dodatnu zaštitu preporučuje se instalacije uređaja difrencijalne struje RCD sa mjerilom okidne struje ne više od 30 mA u strujnom krugu kupaonice. Više informacija o ovome možete dobiti u specijaliziranim radnjama.  |

**Više informacija o pegli za kosu**

Uz pomoć beurer HS 20 pegle za kosu na bateriju možete brzo i blago izravnati kosu i dovesti je u željeni oblik.

Grijne ploče obložene keramičkim slojem s kristalima turmalina glatko klize kroz kosu. Kristali turmalina su poludragi kamen koji zagrijavanjem oslobađaju negativne ione i na taj način sprječavaju statičko punjenje kose i kosi daju glatkoću i svilenkasti sjaj. Pegla za kosu na beteriju ima litij-ionsku bateriju i time omogućuje primjenu do 30 minuta bez kabla. Time je pegla za kosu na bateriju idealan saputnik na putevima.

Krakom fazom zagrijavanja pegla je već nakon nekoliko sekundi spremna za upotrebu. Tri varijabilna temperaturna nivoa (cca. 160-220°) omogućuju profesionalno oblikovanje različitih tipova kose. Za vrijeme zagrijavanja treperi LED lampica za prikaz indikator za rad. Čim grijne ploče postignu podešenu temperaturu, LED lampica indikator za rad trajno svijetli.

**Sadržaj**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Obim isporuke
2. Opis simbola
3. Upotreba prema svrsi primjene
4. Sigurnosne napomene
5. Opis uređaja
6. Rad
7. Upotreba
8. Čišćenje i održavanje
9. Tehnički podaci
10. Odlaganje
11. Garancija/Servis
 |  |

1. **Obim isporuke**

Provjerite da li je ambalaža neoštećena i da li su isporučeni svi dijelovi. Prije upotrebe treba provjeriti da li su uređaj i pribor oštećeni. Također treba ukloniti svu ambalažu. Ukoliko imate nedoumice, uređaj nemojte koristiti i obratite se svom trgovcu ili navedenom servisu za kupce.

1 x pegla za kosu na baterije

1 x mini USB kabal

1 x ovo uputstvo za upotrebu

1 x zaštitni poklopac otporan na vatru

1. **Opis simbola**

Sljedeći simboli koriste se u ovom uputstvu za upotrebu, na ambalaži i na tipskoj pločici na uređaju:



 **Opasnost** Uređaj se ne smije koristiti u blizini vode ili u vodi (n.pr. u kadi, pod tušem, u

**** lavabou) – postoji opasnost od strujnog udara!

 **UPOZORENJE** Upozorenje na opasnost od povreda ili opasnost po Vaše zdravlje.

****

 **PAŽNJA** Sigurnosna napomena na moguća oštećenja na uređaju/priboru.

****

 **Napomena** Napomena o bitnim informacijama.

 Pročitati uputstvo za upotrebu

 Odlagati u skladu sa EZ Smjernicom za stare elektronske i elektroničke uređaje – EC-

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

 Ambalažu odlagati u skladu sa zakonom o zaštiti okoliša.

 Ovaj proizvod ispunjava zahtjeve važećih evropskih i nacionalnih smjernica.

 Zaštitna klasa

 Proizvođač

 Nema zaštitu od prodiranja vode.

1. **Upotreba prema svrsi namjene**

Pegla za kosu na bateriju se smije koristiti isključivo za peglanje i oblikovanje ljudske kose i to za vlastite potrebe!

****

 **Upozorenje**

**Ovaj uređaj koristite isključivo:**

• za vanjsku upotrebu

• u svrhe, za koje je razvijen, i na način opisan u ovom uputstvu

Svaka nestručna upotreba može biti opasna!

1. **Sigurnosne napomene**



 **Opasnost**

**U svrhu sprječavanja opasnosti po zdravlje savjetujemo Vam da uređaj ne koristite u sljedećim slučajevima:**

• Uređaj ni u kojem slučaju nemojte uranjati u vodu ili neku drugu tečnost! Opasnost od strujnog udara!

• Ukoliko Vam uređaj i unatoč svim mjerama opreza padne u vodu, ni u kojem slučaju nemojte posezati za uređajem u vodi! Opasnost od strujnog udara!

• Prije ponovne upotrebe uređaj treba da pregleda stručnjak u specijaliziranoj trgovini! Postoji opasnost po život zbog strujnog udara!

• Ako Vam je uređaj ispao ili ima oštećenja drugog uzroka, isti ne smijete više koristiti. Opasnost od strujnog udara i opasnost od povreda!

• Kod vidnog oštećenja uređaja, USB kabla ili pribora. Ukoliko sumnjate na oštećenje, uređaj nemojte koristiti i obratite se svom trgovcu ili ovlaštenom zastupniku. Opasnost od strujnog udara!

• Ambalažu držite van dometa djece – opasnost od gušenja!

****

**Upozorenje**

**U cilju sprječavanja opasnosti po vaše zdravlje molimo da se pridržavate sljedećih uputa:**

• Pazite da se u blizini uređaja ne nalaze lako zapaljive tečnosti. Opasnost od požara!

• Uređaj stavljajte na podlogu otporu na vrelinu. Opasnost od požara!

• Uređaj nemojte prekrivati – opasnost od požara!

• Uređaj nemojte koristiti na umjetnoj kosi – opasnost od požara!

****

**Napomene**

• Prije upotrebe uređaja trebate da uklonite svu ambalažu.

• Za punjenje uređaja, isti priljučite na utičnicu sa naponom navedenim na tipskoj pločici.

• Mini USB kabal za punjenje samo na mini USB adapteru izvucite iz utičnice.

• Nemojte koristiti nastavke koje nije preporučio proizvođač.

• Uređaj ni u kojem slučaju ne smijete otvarati ili popravljati, jer tada više ne možemo jamčiti ispravno funkcionisanje uređaja. Kod nepoštivanja ove odredbe gubite garanciju.

• U slučaju smetnji pri radu ili oštećenja uređaj odnesite u ovlaštenu radionicu na popravak.

• Nikada nemojte ostavljati uređaj bez nadzora za vrijeme rada.

• Uređaj nemojte koristiti na otvorenom.

• Ako uređaj proslijedite trećim licima, i ovo uputstvo trebate da proslijedite zajedno sa uređajem.

****

**UPOZORENJE**

⦁ Ako tečnost iz baterije dođe u kontakt sa kožom ili očima, to mjesto se odmah mora isprati vodom i odmah treba potražiti liječnika.

⦁ Baterije zaštitite od prekomjerne toplote.

⦁ Opasnost od eksplozije! Baterije nemojte bacati u vatru.

⦁ Baterije nemojte rastavljati, otvarati ili drobiti.

⦁ Baterije treba ispravno napuniti prije korištenja. Za ispravno punjenje baterija molimo da poštujete upute proizvođača odnosno upute u ovom uputstvu za upotrebu.

⦁ Prije prve upotreba u potpunosti napunite bateriju (vidi poglavlje 6 „Rad“).

⦁ U cilju osiguranja što dužeg vijeka trajanja baterije, bateriju punite u potpunosti minimalno 2 puta godišnje.

1. **Opis uređaja**

|  |
| --- |
|  |
| * 1. Tipka ON/OFF
	2. USB priljučak
	3. Grijne ploče
	4. LED indikator za rad
	5. Sigurnosni prekidač
	6. Blokada
	7. USB kabal za punjenje
 |

1. **Rad**

**Punjenje baterije**

** Napomena**

Prije nego prvi put koristite peglu za kosu na bateriju, bateriju morate puniti minimalno 2 sata. U tu svrhu pratite korake u nastavku:

1. Peglu za kosu na baterije spojite na isporučeni USB kabal za punjenje (7) i kompatibilnim USB priključkom (output: max. 5V/2A).

****

1. LED indikator za rad (4) počinje da svijetli crveno. LED indikator za rad (4) svijetli crveno za vrijeme cijelog postupka punjenja. Čim je baterija u potpunosti napunjena, LED indikator za rad (4) svijetli zeleno.

** Napomena**

Uređaj nije moguće koristiti za vrijeme punjenja.

1. Čim LED indikator za rad (4) počne za svijetli zeleno, USB kabal za punjenje (7) izvucite iz baterije pegle za kosu i USB priključka (2).
2. **Upotreba**

**Peglanje/oblikovanje kose**

• Deblokirajte peglu za kosu tako što prekidač za blokadu (6) postavite na poziciju .

• Da bi ste upaliti peglu za kosu na bateriju, sigurnosni prekidač (5) postavite na „I“. Tipku on/off  (1) držite pritisnutu u trajanju od 3 sekunde. LED indikator za rad (4) počinje za treperi.

• Kratkim pritiskom na Tipku on/off  (1) birate željenu temperaturu (160°C, 180°C ili 200°C). LED indikator za rad (4) odabrane temperature počinje da svijetli bijelo. Čim LED indikator za rad (4) trajno svijetli bijelo, postignuta je podešena temperatura. Ako LED indikator za rad (4) svijetli crveno, morate napuniti bateriju.

Preporučujemo sljedeće postavke temperatura:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **160°C** | **180°C** | **200°C** |
| za tanku kosu | za normalnu kosu | za profesionalno oblikovanje |

• Kosu počešljajte češljem sa širokim zupcima da je razmrsite.Kosu u potpunosti osušite prije nego koristite peglu za kosu na bateriju. Kosa mora biti čista i bez proizvoda za oblikovanje. Izuzetak su specijalni proizvodi, koji pospješuju ravnanje kose.

• Kosu raspodijelite na pojedinačne pramenove širine od cca. 1 do 2 cm. Pramen držite zategnut i grijne ploče (3) stavite na početak kose od korijena.

• Peglu za kosu na bateriju pomjerajte sporo i ravnomjerno od korjena kose prema vrhovima. Peglu za kosu nemojte zadržavati više od dvije sekunde na jednom mjestu. Na ovaj način postižete najbolje rezultate bez da kosu previše štrapacirate odnosno oštećujete.



• Vrhove kose možete oblikovati tako što peglu za kosu uvrnete prema unutra ili vani.

**Nakon upotrebe**

• Tipku on/off (1) držite pritisnutu u trajanju od dvije sekunde da bi ugasili peglu za kosu. LED indikator za rad (4) se gasi.

• Peglu za kosu stavite na nezapaljivu podlogu.

⦁ Sigurnosni prekidač (5) postavite na poziciju „O“. Sada se pegla za kosu ne može slučajno upaliti.

• Ostavite da se pegla za kosu ohladi!

• Peglu za kosu koja se u potpunosti ohladila čuvajte na suhom mjestu van dometa djece.

1. **Čišćenje i održavanje**

**Čišćenje**

****

 **Upozorenje**

• Prije čišćenja uređaj se mora u potpunosti ohladiti. Pazite da voda ne dospije u unutrašnjost uređaja. Opasnost od strujnog udara!

****• Uređaj nemojte čistiti sa lako zapaljivim tečnostima! Opasnost od požara!

**Napomene**

• Uređaj nije potrebno održavati.

• Uređaj zaštitite od prašine, prljavštine i vlage.

• Uređaj nemojte prati u mašini za suđe!

• Nemojte koristiti oštra, špicasta sredstva za čišćenje ili sredstva koja izjedaju i grebaju ili oštre četke!

• Kućište pegle za kosu na bateriju i grijne ploče (3) čistite mekanom krpom navlaženom mlakom vodom.

1. **Tehnički podaci**

Težina 245 g

Napajanje strujom 5V , 2A max.

Primanje snage 25 W

Temperaturni raspon 160-200°C

Zaštitna klasa III

Radni uslovi koristiti samo u zatvorenim prostorijama

Dozvoljena radna temperatura -10 do +40°C (okolna temperatura)

Baterija:

Kapacitet 4000 mAh

Nazivni napon 3,65 V

Oznaka tipa Li-Ion

Dimenzije 21,8 x 4,8 x 3,5 cm

Zadržavamo pravo na promjenu tehničkih podataka.

****

**UPOZORENJE**

Ugrađenu bateriju nije moguće izvaditi kod odlaganja. Opasnost od eksplozije i povreda. Litij-ionska baterija korištena u ovom uređaju ne smije se bacati u kućno smeće, ista se mora propisno odložiti. Za informacije o odlaganju molimo da kontaktirate ovlaštenog trgovca ili komunalno sakupljalište. Kod odlaganja treba ukazati na to da uređaj sadrži bateriju. Bateriju ispraznite prije odlaganja. Uzmite uređaj i uključite peglu za kosu na bateriju i istu držite uključenu sve dok se ne isprazni.

****

**Napomena**

Ukoliko nije moguće praženjenje baterije zbog kvara ili oštećenja, molimo da se obratite Vašem sakupljalištu.

1. **Odlaganje**

U interesu zaštite okoliša, uređaj nakon isteka vijeka trajanja nemojte bacati u kućno smeće. Uređaj odnesite u odgovarajuće sakupljalište u vašoj zemlji. Molimo da se pridržavate lokalnih propisa kod odlaganja ove vrste materijala.



Molimo da uređaj odlažete u skladu sa Uredbom za stare električne i elektronske aparate– WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo da se obratite nadležnom komunalnom poduzeću.

1. **Garancija/Servis**