  **HL 36**

Uputstvo za upotrebu

Poštovani kupci,

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masaže, mjerenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka.  
Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu, učinite ih dostupnim trećim licima i poštujete upozorenja.

Srdačni pozdravi,   
Vaš Beurer tim

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, isto sačuvajte za kasniju upotrebu, učinite ga dostupnim drugim korisnicima i poštujte uputstva.

**Sadržaj:**

1. Uključeno u isporuku 6. Čišćenje i održavanje

2. Važne sigurnosne napomene 7. Dodaci i zamjenski dijelovi

3. Znakovi i simboli 8. Odlaganje

4. Opis uređaja 9. Tehnički podaci

5. Upotreba 10. Garancija

1. **Uključeno u isporuku**

Provjerite je li vanjska strana kartonske ambalaže netaknuta i osigurajte da je sav sadržaj prisutan. Prije upotrebe osigurajte da na uređaju ili dodacima nema vidljivih oštećenja i da je uklonjena sva ambalaža. Ako imate bilo kakvih sumnji, nemojte koristiti uređaj i kontaktirajte svog prodavača ili navedenu adresu korisničke službe.

1x mokro-suhi brijač

2x nastavci za podrezivanje (4 mm i 8 mm)

1x dodatak za piling

1x klizni nastavak za bolji kontakt sa kožom

1x zaštitni poklopac

1x torba za odlaganje

1x četka za čišćenje

1x USB-C kabl za punjenje

1x stanica za punjenje i skladištenje

1. **Važne sigurnosne napomene**

**UPOZORENJE**

* Uređaj se smije koristiti samo u svrhu za koju je dizajniran i na način naveden u uputstvu za upotrebu.
* Uređaj je namijenjen samo za kućnu/privatnu upotrebu, a ne za komercijalnu upotrebu.
* Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim vještinama ili nedostatkom iskustva ili znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobili upute o tome kako bezbijedno koristiti uređaj i potpuno su svjesni posljedica upotrebe.
* Djeca se ne smiju igrati sa uređajem.
* Ručni dio se mora odvojiti od priključnog kabla prije nego što se očisti u vodi.
* Kada koristite uređaj u kupatilu, izvucite utikač iz utičnice nakon punjenja jer voda u blizini predstavlja opasnost, čak i kada je uređaj isključen.
* Nikada nemojte koristiti uređaj u blizini umivaonika, kada, tuševa ili drugih predmeta koji sadrže vodu ili druge tečnosti – opasnost od strujnog udara!
* Ako uređaj padne u vodu uprkos svim mjerama bezbijednosti, odmah izvucite utikač iz utičnice! Ne posežite u vodu! Rizik od strujnog udara!
* Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
* Kao dodatnu sigurnosnu mjeru, preporučujemo ugradnju zaštitnog uređaja (RCD) koji radi na diferencijalnu struju sa nazivnom radnom strujom koja ne prelazi 30 mA u krugu kupatila.
* Ni u kom slučaju ne smijete sami otvarati ili popravljati uređaj, jer ako to učinite, više ne može biti zagarantovano ispravno funkcionisanje uređaja. Nepoštivanje ovoga poništava garanciju.
* Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
* Uređaj se smije napajati samo sigurnosnim izuzetno niskim naponom.
* Opasnost od gušenja! Držite ambalažu dalje od djece.
* Nemojte koristiti uređaj ako imate opekotine od sunca, otvorene rane, ekcem ili posjekotine.
* U slučaju kvara ili oštećenja, uređaj odnesite na popravak u ovlaštenoj stručnoj radionici.
* Zaštitite uređaj i njegovu dodatnu opremu od udaraca, vlage, prljavštine, ekstremnih temperaturnih fluktuacija i direktne sunčeve svjetlosti.

**Upotreba u skladu s predviđenom namjenom**

Mokro-suhi brijač (uređaj opisan u nastavku) je isključivo namijenjen za podrezivanje i šišanje dlaka na tijelu ljudi. Nemojte koristiti uređaj na životinjama ili predmetima!




**Napomene o rukovanju baterijama**

* Ako vaša koža ili oči dođu u dodir s tekućinom iz baterije, isperite zahvaćena područja vodom i potražite medicinsku pomoć.
* Zaštitite baterije od prekomjerne topline.
* **Opasnost od eksplozije!** Ne bacajte baterije u vatru.
* Nemojte rastavljati, otvarati ili lomiti baterije.
* Nemojte puniti baterije ili njima praviti kratki spoj.
* Baterije moraju biti pravilno napunjene prije upotrebe. Morate se stalno pridržavati uputa proizvođača i specifikacija o ispravnom punjenju koji se nalaze u ovim uputama za upotrebu.
* U potpunosti napunite bateriju prije prve upotrebe. Kako biste postigli što duži vijek trajanja baterije, napunite bateriju u potpunosti najmanje 2 puta godišnje.
* Uređaj sadrži baterije koje se ne mogu zamijeniti.

1. **Znakovi i simboli**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **UPOZORENJE**  Upute upozorenja koje ukazuju na opasnost od ozljeda ili oštećenja zdravlja |  | **VAŽNO**  Sigurnosna napomena vezana uz mogućnost oštećenja uređaja/dodataka |
|  | **Napomena**  Napomena o važnim informacijama |  | Proizvodi dokazano ispunjavaju zahtjeve Tehničkih propisa EAEU |
|  | Ambalažu odložite na ekološki prihvatljiv način |  | Pročitajte uputstvo za upotrebu |
|  | Ovaj proizvod zadovoljava zahtjeve važećih evropskih i nacionalnih direktiva. |  | Odlaganje u skladu s Uredbom EZ za stare elektronske i elektroničke uređaje – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) |
|  | Proizvođač |  | **Direktna struja**  Uređaj je pogodan za upotrebu samo sa jednosmernom strujom |
|  | Pogodno za upotrebu u kadi ili pod tušem. |  | Oznaka ocjenjivanja usklađenosti Ujedinjenog Kraljevstva |

1. **Opis uređaja**



**5**

**5**

**1**

**6**

**2**

**7**

**3**

**8**

**9**

**4**

**10**

**1** - Glava za brijanje **6** - Dodatak za piling

**2** -Dugme ON/OFF **7** -Klizni nastavak za bolji kontakt sa kožom

**3** -Indikator nivoa baterije **8** - Dodatak za podrezivanje (4 mm)

**4** - Stanica za punjenje i skladištenje **9** - Dodatak za podrezivanje (8 mm)

**5** - Dodatak za brijač **10** -Zaštitni poklopac

**F**



**E**



**D**



**A**



**C**



**B**

1. **Upotreba**



Uređaj se može puniti samo pomoću mrežnog adaptera sa izlaznom snagom od min. 1 A.

**1.** Potpuno napunite uređaj cca. 90 minuta prije prve upotrebe. Uređaj možete puniti direktno (slika A) ili ga povezati sa stanicom za punjenje i skladištenje [4] (slika B). Povežite stanicu za punjenje i skladištenje [4] ili uređaj, na odgovarajući mrežni adapter (mrežni adapter nije uključen u isporuku) ili preko uređaja s odgovarajućim interfejsom.

**2.** Indikator nivoa baterije [3] treperi tokom punjenja. Kada se baterija potpuno napuni, indikator nivoa baterije [3] ostaje stalno uključen. Uređaj je sada spreman za upotrebu. Jedno punjenje je dovoljno za cca. 60 minuta rada.

**3.** Pritisnite dugme ON/OFF [2] da uključite uređaj.

**4.** Da povećate postavku brzine, ponovo pritisnite dugme ON/OFF [2].

**5.** Vodite uređaj polahko, ravnomjerno i bez pritiska preko kože sa osvijetljenom stranom u smjeru rasta dlačica (slika C). Kako dlake ne rastu uvijek u jednom smjeru, vodite uređaj u različitim smjerovima preko kože kako biste postigli najbolji rezultat. Uređaj se može koristiti na suhoj koži ili pod tušem ili u kadi.

**6.** Da biste isključili uređaj, ponovo pritisnite dugme ON/OFF [2]. Ako indikator nivoa baterije[3] treperi crveno tokom rada baterije, baterija je skoro prazna.

**7.** Koristeći nastavke za podrezivanje, možete ošišati kosu na dvije različite dužine:

Mali dodatak za podrezivanje [8] : 4 mm

Veliki dodatak za podrezivanje [9] : 8 mm

Da biste to učinili, postavite željeni nastavak za podrezivanje [8] / [9] na dodatak za   
brijanje [5] (slika E).

**8**. Klizni nastavak [7] : Za ugodan osjećaj na koži tokom brijanja. Posebno pogodan za vrlo kratku kosu. Da biste to uradili, postavite klizni nastavak za bolji kontakt sa kožom [7] na nastavak

za brijanje [5] (Slika F).

9. Nastavak za piling [6] : Nježno uklanja suhe, mrtve stanice kože i sprečava urastanje dlačica. Uklonite nastavak za brijač [5] laganim izvlačenjem. Pričvrstite dodatak za piling [6] (Slika D).

**Sigurnosno zaključavanje**

Uređaj ima sigurnosno zaključavanje. Ako je aktivirano, uređaj nije moguće uključiti. Ova opcija sprečava da se uređaj slučajno uključi (npr. kada se nosi u koferu).

1. Da biste aktivirali, pritisnite i držite dugme ON/OFF [2] 3 sekunde. Indikator nivoa baterije [3] će treptati. Uređaj je sada zaključan. Ako pritisnete dugme ON/OFF [2] dok je opcija aktivirana, indikator nivoa baterije[3] nakratko treperi.

2. Da biste deaktivirali opciju, ponovo pritisnite i držite dugme ON/OFF [2] 3 sekunde.

Indikator nivoa baterije [3] treperi. Uređaj je sada otključan.

1. **Čišćenje i održavanje**

**Rizik od strujnog udara!**

Svaki put prije čišćenja isključite uređaj. Očistite uređaj samo navedenim metodama.

1. Nemojte koristiti abrazivne proizvode za čišćenje ili tvrde četke.

2. Uklonite nastavak za brijanje [5] sa glave za brijanje [1] (Slika D).

3. Uklonite većinu dlačica sa nastavka za brijač [5] četkom za čišćenje.

4. Zatim temeljno očistite nastavak za brijač [5] i uređaj pod tekućom vodom.

5. Nemojte ponovo koristiti uređaj dok se potpuno ne osuši.

1. **Dodaci i zamjenski dijelovi**

Za kupovinu pribora i zamjenskih dijelova, posjetite www.beurer.com ili kontaktirajte adresu servisa u svojoj zemlji (pogledajte listu adresa servisa). Dodatna oprema i zamjenski dijelovi također su dostupni kod prodavača. Zamjena se preporučuje svakih 12 mjeseci.

|  |  |
| --- | --- |
| Oznaka | Broj artikla i/ili broj narudžbe |
| 2x nastavak za brijanje i 1x dodatak za piling | 576.28 |

1. **Odlaganje**

Zbog očuvanja okoliša, uređaj koji je izašao iz upotrebe nemojte odlagati u kućni otpad.

Odložite uređaj u odgovarajući lokalni centar za reciklažu otpada u vašem mjestu.

Koristiti uređaj u skladu s direktivom EZ - a WEEE (Waste Electrical and

Electronic Equipment). Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se komunalnim

centrima nadležnim za odlaganje smeća.

Baterije se ne smiju odlagati u kućni otpad. Mogu sadržavati otrovne teške metale i podliježu posebnom tretmanu otpada.

Simboli navedeni dolje, odštampani su na baterijama koje sadrže štetne tvari:

Pb = Baterija sadrži olovo



Cd = Baterija sadrži kadmij

Hg = Baterija sadrži živu

1. **Tehnički podaci**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | HL 36 |  | Baterija:  Kapacitet  Nazivni napon  Oznaka tipa | 600 mAh  3.7 V  Litijum-jonski |
| Težina | 123 g |
| Dimenzije uređaja | 16.2 x 5.0 x 5.0 cm |
| Ulaz | 5.0 V 1.0 A |

Podložno tehničkim promjenama.