**MG 185**

 **Masažni pištolj**





Uputstvo za upotrebu

**Poštovani kupci,**

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masaže, mjerenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka.
Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu, učinite ih dostupnim trećim licima i poštujete upozorenja.

**Srdačni pozdravi,
Vaš Beurer tim**

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, isto sačuvajte za kasniju upotrebu, učinite ga dostupnim drugim korisnicima i poštujte uputstva.

**Sadržaj:**

1. Uključeno u isporuku 6. Čišćenje i održavanje

2. Upozorenja i sigurnosne napomene 7. Šta uraditi u slučaju problema?

3. Znakovi i simboli 8. Odlaganje

4. Opis uređaja 9. Tehnički podaci

5. Početna upotreba 10. Garancija/servis

1. **Uključeno u isporuku**

Provjerite je li vanjska strana kartonske ambalaže netaknuta i osigurajte da je sav sadržaj prisutan. Prije upotrebe, provjerite da na masažnom pištolju i njegovim dodacima nema vidljivih oštećenja.

1x Masažer dubokog tkiva/Masažni pištolj

5x Nastavci

1x Mrežni adapter

1x Set ovih uputstava za upotrebu

1x Torbica

1x Garantni list

1. **Upozorenja i sigurnosne napomene**

 **UPOZORENJE**

* Uređaj je namijenjen samo za kućnu/privatnu upotrebu, a ne za komercijalnu upotrebu.
* Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim vještinama ili nedostatkom iskustva ili znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili da su dobili upute o tome kako bezbijedno koristiti uređaj i potpuno su svjesni posljedica upotrebe.
* Djeca se ne smiju igrati sa uređajem.
* Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
* Ako je mrežni priključni kabel ovog uređaja oštećen, isti se mora odstraniti. Ukoliko se ne može odstraniti, uređaj se mora baciti.
* Ni u kom slučaju ne smijete sami otvarati ili popravljati uređaj, jer se nakon toga više ne može garantovati besprijekorna funkcionalnost. Nepoštivanje ovoga poništava garanciju.
* Nemojte umetati nikakve predmete u otvor na uređaju ili u pokretne dijelove. Osigurajte da se pokretni dijelovi mogu slobodno kretati u svakom trenutku.
* Nemojte gurati niti zaglavljivati bilo koji dio tijela, a posebno prste, između pokretnih masažnih elemenata ili njihovih držača u uređaju.

**Pravilna upotreba**

 **UPOZORENJE**

Masažni pištolj koristite samo sa nastavcima koji su uključeni u isporuku. Masažni pištolj i dodaci nisu medicinski uređaji, već uređaji za tretman masaže. Masažni pištolj je prikladan samo za ličnu upotrebu, a ne u medicinske ili komercijalne svrhe. Uređaj se smije koristiti samo u svrhu za koju je dizajniran i na način naveden u uputama za upotrebu. Svaki oblik nepravilne upotrebe može biti opasan. Proizvođač nije odgovoran za štetu nastalu nepravilnim ili nepažljivim korištenjem. Nemojte koristiti masažer ako se jedno ili više od sljedećih upozorenja i sigurnosnih napomena odnosi na vas. Ako niste sigurni da li je masažer prikladan za vas, obratite se svom ljekaru.

* Ne koristite uređaj ako patite od medicinske abnormalnosti ili povrede na području koje treba masirati (npr. iščašenje pršljena, otvorene rane).
* Ne koristite uređaj ako imate ugrađen pejsmejker.
* Ni u kom slučaju nemojte koristiti uređaj za masiranje područja oko srca.
* Nikada ne koristite uređaj na otečenim, opečenim, upaljenim ili povrijeđenim dijelovima kože i tijela.
* Uređaj nemojte koristiti na porezotinama, kapilarima, proširenim venama, aknama, kuperozi, herpesu ili drugim bolestima kože.
* Ne koristite uređaj tokom trudnoće.
* Ne koristite uređaj na glavi.
* Ne koristite uređaj na licu (očima), grkljanu ili drugim posebno osjetljivim dijelovima tijela.
* Ne koristite uređaj da masirate kičmu.
* Ne koristite uređaj na pubičnom području.
* Nikada ne koristite uređaj dok spavate.
* Pazite da masažer ne prelazi direktno preko vaših kostiju.
* Ne koristite uređaj na životinjama.
* Ne koristite uređaj nakon konzumacije lijekova ili alkohola (smanjena spoznaja!)
* Ne koristite uređaj u vozilu.

**Prije upotrebe uređaja, posebno se trebate posavjetovati sa svojim ljekarom**

* ako patite od teške bolesti

* ako imate pejsmejker, implatant ili druga pomagala
* ako patite od tromboze
* ako patite od dijabetesa
* ako patite od bolova čiji je uzrok nepoznat

**UPOZORENJE**

* Držite ambalažu dalje od djece. Opasnost od gušenja!
* Držite nastavke za masažni pištolj dalje od djece. Opasnost od gušenja!
* Pazite da uređaj ne dođe u kontakt s vodom ili drugim tečnostima.
* Nikada ne posežite za uređajem ukoliko je potopljen u vodi.
* Djeca moraju biti pod nadzorom sve vrijeme dok koriste uređaj.
* Postoji opasnost od požara ako se uređaj koristi nepravilno ili se ova uputstva za upotrebu zanemaruju.

**Sljedeća pravila vrijede za vrijeme korištenja uređaja:**

* Uvijek nadgledajte uređaj kada se koristi, posebno ako u blizini ima djece.
* Nikada ne koristite uređaj ispod pokrivača kao što su npr. deka, jastuk..
* Nikada ne koristite uređaj u blizini benzina ili drugih lahko zapaljivih supstanci.
* Uređaj koristite samo u suhim, unutrašnjim sobama (npr. nikada u kadi ili sauni).

**VAŽNO**

* Prije upotrebe, osigurajte da uređaju i dodacima nema vidljivih oštećenja. Ako sumnjate, nemojte koristiti uređaj i kontaktirajte svog prodavača ili navedenu adresu korisničke službe.
* Nikada ne otvarajte kućište.
* Uređaj držite dalje od šiljastih ili oštrih predmeta.
* Ako je uređaj pao ili pretrpio bilo kakvu drugu štetu, ne smije se više kotistiti.
* Isključite uređaj nakon svake upotrebe i prije čišćenja.
* Nikada ne koristite uređaj duže od 15 minuta (rizik od pregrijavanja). Ostavite uređaj da se ohladi najmanje 15 minuta prije nego što ga ponovo upotrijebite.
* Uređaj koristite samo sa priloženom dodatnom opremom.
* Zaštitite uređaj i dodatke od udaraca, prašine, hemikalija, drastičnih promjena temperature, elektromagnetnih polja i obližnjih izvora toplote (peći, grijači).

**UPOZORENJE**

**Popravke**

* Nikada ne pokušavajte sami popraviti uređaj!
* Samo stručno osoblje može izvoditi popravke na električnim uređajima. Ni pod kojim okolnostima ne smijete sami otvarati ili popravljati uređaj, jer se nakon toga više ne garantuje besprijekorna funkcionalnost. Nepravilne popravnke mogu izložiti korisnike velikoj opasnosti. Za popravke kontaktirajte korisničku službu ovlaštenog prodavača. Ako ovo ne poštujete,

garancija će se poništiti.

**UPOZORENJE**

**Napomena o rukovanju baterijama**

* ****Ako koža ili oči dođu u kontakt s tekućinom iz baterije, isperite zahvaćena područja vodom i potražite ljekarsku pomoć.
* Opasnost od gušenja! Mala djeca mogu progutati baterije i ugušiti se njima. Zbog toga, baterije čuvajte izvan dohvata male djece.
* Ako je baterija iscurila, stavite zaštitne rukavice kada je budete odlagali.
* ****Zaštitite baterije od prekomjerne toplote.
* Opasnost od eksplozije! Nikada ne bacajte baterije u vatru!
* Nemojte rastavljati, otvarati ili drobiti baterije.
* Koristite samo adaptere navedene u uputama za upotrebu.
* Uređaj punite samo pomoću isporučenog adaptera.
* Kako biste postigli što duži vijek baterije, bateriju punite do kraja najmanje 2 puta godišnje.
* Uvijek isključite uređaj prije punjenja.
* Baterije se moraju pravilo napuniti prije upotrebe. Uvijek se pridržavajte uputa proizvođača i specifikacija u ovim uputama za upotrebu u vezi s pravilnim punjenjem.
1. **Znakovi i simboli**

Sljedeći simboli se koriste na uređaju, u ovim uputama za upotrebu, na pakovanju i na tipskoj pločici uređaja:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **UPOZORENJE**Obavještenje o upozorenju koje ukazuje na rizik od ozljeda ili oštećenja zdravlja |  | Proizvođač |
|  | **VAŽNO**Sigurnosna napomena koja ukazuje na moguća oštećenja uređaja/dodatne opreme |   | **CE oznaka** Ovaj proizvod zadovoljava zahtjeve važećih evropskih i nacionalnih direktiva |
|  | **Napomena**Napomena o važnim informacijama |  | Oznaka ocjenjivanja usklađenosti Ujedinjenog Kraljevstva |
|  | Koristiti samo u zatvorenom prostoru |  | Proizvodi dokazano ispunjavaju zahtjeve tehničkih propisa EAEU |
|  | Pročitajte uputstvo za upotrebu |  | Nivo energetske efikasnosti 6 |
|  | Ne koristite masažni pištolj na osobama s ugrađenim električnim uređajima (npr. pejsmejker). |   | Direktna istosmjerna struja |
|  | Zelena tačka (Der Grüne Punkt): njemački dvostruki sistem prikupljanja otpada |  | Polaritet d.c. konektor za napajanje |
|  | Ambalažu odložite na ekološki prihvatljiv način. | IP 20 | Zaštićen od čvrstih stranih predmeta prečnika 12,5 mm i više |
|  |  Uređaj klase zaštite 2 |  | Jedinica napajanja, prekidačni način rada; jedinica za napajanje prekidača; SMPS |
|  | Odlaganje u skladu s Uredbom EZ za stare elektronske i elektroničke uređaje – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) |  | Sigurnosni izolacijski transformator, otporan na kratki spoj |
|  | Baterije koje sadrže štetne materije nemojte odlagati sa kućnim otpadom |  ta=40 °C | **Nazivna temperatura okoline**Maksimalna radna temperatura |

1. **Opis uređaja**
	1. **Masažni pištolj**



**1 Nastavci**

Dostupno je 5 različitih nastavaka

**2** **Dugme ON/OFF**

**3 Indikator stanja baterije (3 LED diode)**

3 LED diode = stanje baterije na 100%

2 LED diode = stanje baterije na 75%

1 LED dioda = stanje baterije na 50%

**4 Dugme za program**

opuštanja

oporavka

regeneriranja

**5 ON/OFF prekidač**

**6 Priključak za mrežni adapter**

**7 Drška**

**8 LED displej**

* 1. **Nastavci**



**9 10**



**11 12**



**13**

 **9 Kuglasta glava**

Najprikladniji za tretiranje velikih površina i velikih mišićnih grupa (npr. nadlaktice ili potkoljenice).

**10 Spiralna glava**

Najprikladniji za tretiranje dubokog mišićnog tkiva i za ciljane masaže tačaka (npr. na tabanu).

**11 Glava u obliku slova U**

Najprikladniji za tretiranje dubokog mišićnog tkiva u donjem dijelu leđa (isključujući kičmu) ili Ahilove tetive.

**12** **Glava vazdušnog jastuka**

Najprikladniji za tretiranje osjetljivog tkiva, kao što je područje vrata.

**13 Ravna glava**

Najprikladniji za tretiranje velikih površina na cijelom tijelu (npr. butine).

1. **Početna upotreba**
	1. **Prva upotreba**



**UPOTREBA**

Tretman masaže mora biti ugodan u svakom trenutku. Može doći do blagog nateknuća

– ovo je pozitivan terapeutski učinak jer upotreba masažnog pištolja može selektivno potaknuti vaš protok krvi. U nekim slučajevima na koži se mogu pojaviti i područja crvenila. Ako osetite prekomjernu iritaciju kože, prestanite da koristite masažni pištolj i obratite se ljekaru. Ovisno o tome koliko su vaši mišići napeti/zategnuti, preporučujemo korištenje uređaja cca. 10-15 minuta na području koje želite tretirati (noge, ramena, ruke, vrat, donji dio ili leđa).

Prije prve upotrebe masažnog pištolja, prvo ga punite najmanje 3 sata. Da biste to učinili, postupite na sljedeći način:

**1.** Povežite isporučeni mrežni adapter na masažni pištolj. Priključak za mrežni adapter nalazi se na donjoj strani drške masažnog pištolja [A].

**2.** Zatim umetnite mrežni adapter u odgovarajuću utičnicu.

**3.** Indikator nivoa baterije [3] prikazuje trenutno stanje baterije. Tokom procesa punjenja treperi LED dioda koja označava trenutno stanje baterije.

Lijeva LED dioda treperi = stanje niske baterije (približno 15-30%)

Srednja LED dioda treperi = srednje stanje baterije (približno 30-70%)

Desna LED dioda treperi = visoko stanje baterije (približno 70-100%)

Čim se masažni pištolj potpuno napuni, sve 3 LED diode će stalno svijetliti. Baterija će trajati cca. 5,5 sati rada kada je potpuno napunjen. Ponovo napunite masažni pištolj čim samo jedna crvena LED dioda zatreperi dok radite s uređajem.

**4.** Prije nego što počnete s masažom, prvo morate odabrati pravi nastavak. Dio “5.2.”Nastavci” sadrži listu svih nastavaka i za šta su najprikladniji.

**A**

**B C**

* 1. **Odabir/promjena nastavaka**

Da biste promijenili nastavak, postupite na sljedeći način:

1. Povucite postojeći nastavak vodoravno sa masažnog pištolja [B].

2. Čvrsto gurnite željeni nastavak u masažni pištolj, dok ne osjetite da je sigurno kliknuo na svoje mjesto [C].

* 1. **Uključivanje uređaja/odabir nivoa vibracije**

**Napomena**

Masažni pištolj dolazi sa funkcijom automatskog isključivanja. To znači da se masažni pištolj automatski isključuje nakon perioda upotrebe od 10 minuta.

1. Pomjerite prekidač za uključivanje/isključivanje na dnu drške u položaj “ON”. Indikator stanja baterije svijetli.

2. Da biste pokrenuli masažni pištolj, kratko dodirnite dugme ON/OFF. “L1” se pojavljuje u lijevom polju displeja i masaža počinje na prvom nivou intenziteta.

3. Za prebacivanje između 9 nivoa intenziteta, kratko dodirnite dugme ON/OFF.

Nivo intenziteta 1: 1200 o/min / 20Hz

Nivo intenziteta 2: 1400 o/min / 23,3Hz

Nivo intenziteta 3: 1600 o/min / 26,6Hz

Nivo intenziteta 4: 1800 o/min / 30Hz

Nivo intenziteta 5: 2000 o/min / 33,3Hz

Nivo intenziteta 6: 2200 o/min / 36,6Hz

Nivo intenziteta 7: 2400 o/min / 40Hz

Nivo intenziteta 8: 2600 o/min / 43,3Hz

Nivo intenziteta 9: 3000 o/min / 50Hz

4. Da biste se prebacili na jedan od tri programa masaže, nakon uključivanja uređaja kratko pritisnite dugme za program. Za prebacivanje između 3 programa masaže, kratko dodirnite dugme za program.

5. Masažni pištolj možete isključiti direktno tokom i nakon tretmana pritiskom i držanjem dugmeta ON/OFF cca. 2 sekunde. Masaža će prestati.

6. Kada se tretman završi, pomjerite prekidač za uključivanje/isključivanje na dnu drške u položaj “OFF“.

1. **Čišćenje i održavanje**

**Čišćenje**

**UPOZORENJE**

* Isključite uređaj svaki put prije čišćenja.
* Uređaj čistite sa malo navlaženom krpom.
* Uređaj čistite samo navedenim metodama. Ni u kom slučaju tečnost ne smije ući u uređaj.
* Ne koristite uređaj ponovo dok se potpuno ne osuši.
* Ne perite uređaj u mašini za pranje posuđa.
* Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje ili grube četke.

**Briga o uređaju**

Ako ne planirate dugo koristiti masažni pištolj, preporučujemo da ga čuvate u originalnom pakovanju na suhom mjestu, osiguravajući da se na njega ne naslanjaju drugi predmeti.

1. **Šta uraditi u slučaju problema?**

|  |  |
| --- | --- |
| **Problem** | **Rješenje** |
| Masažni pištolj zastaje prilikom rada. | Pazite da ne vršite prevelik pritisak na masažni pištolj prilikom upotrebe. Ako vršite prevelik pritisak, uređaj će se nakratko zaustaviti. |

1. **Odlaganje**

**Odlaganje baterija**

Stare, potpuno prazne baterije moraju se odlagati u posebno označene kutije za skupljanje, u mjesta za recikliranje ili ih predati trgovcima elektronskih uređaja. Vi ste zakonski dužni pravilno odložiti baterije.

Simboli navedeni dolje, odštampani su na baterijama koje sadrže štetne tvari:



Pb = Baterija sadrži olovo

Cd = Baterija sadrži kadmij

Hg = Baterija sadrži živu

Zbog očuvanja okoliš, uređaj koji je izašao iz upotrebe nemojte odlagati u kućni otpad.

Odložite uređaj u odgovarajući lokalni centar za reciklažu otpada u vašem mjestu.

Koristiti uređaj u skladu s direktivom EZ - a WEEE (Waste Electrical and

Electronic Equipment). Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se komunalnim

centrima nadležnim za odlaganje smeća.

1. **Tehnički podaci**

|  |  |
| --- | --- |
| Ulazni napon:Izlazni napon: | 100-240 V~, 50/60 Hz, 0.5 A18.0 V  1.0 A, 18.0 W |
| Prosječna efikasnost u toku rada | ≥ 86.47 % |
| Efikasnost pri malom opterećenju (10%) | ≥ 80.00 % |
| Potrošnja energije bez opterećenja | ≤ 0.075 W |
| Dimenzije | cca. 26 x 6.5 x 15.5 cm |
| Težina | cca. 1075 g |
| Baterija:KapacitetNazivni naponOznaka tipa | 2400 mAh14.4 V Lithium-jonski |

Podložno greškama i promjenama