 **HS 50**

Uputstvo za upotrebu

**Poštovani kupci,**

Radujemo se što ste se odlučili za jedan proizvod iz našeg asortimana. Mi stojimo iza kvalitetnih i ispitanih proizvoda sa polja toplote, blage terapije, masaže, mjerenja težine, krvnog pritiska, tjelesne temperature, pulsa i zraka.  
Molimo da ova uputstva pažljivo pročitate, sačuvate ih za kasniju upotrebu, učinite ih dostupnim trećim licima i poštujete upozorenja.

**Srdačni pozdravi,   
Vaš Beurer tim**

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu, isto sačuvajte za kasniju upotrebu, učinite ga dostupnim drugim korisnicima i poštujte uputstva.

**UPOZORENJE**

* Uređaj je namijenjen samo za kućnu/privatnu upotrebu, a ne za komercijalnu upotrebu.
* Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim vještinama ili nedostatkom iskustva ili znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili su dobili upute o tome kako bezbijedno koristiti uređaj, te su u potpunosti svjesni posljedica i rizika upotrebe.
* Djeca se ne smiju igrati uređajem.
* Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca bez nadzora.
* Ako je mrežni priključni kabel ovog uređaja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegova služba za korisnike ili slično kvalifikovana osoba kako biste izbjegli bilo kakav rizik.
* Kada koristite uređaj u kupatilu, isključite utikač nakon upotrebe jer voda u blizini predstavlja opasnost, čak i kada je uređaj isključen.
* Nikada nemojte koristiti ovaj uređaj u blizini kade, tuš kabine ili bilo kakvih posuda ispunjenih vodom ili drugim tečnostima - rizik od strujnog udara!



* Kao dodatnu sigurnosnu mjeru, preporučuje se ugradnja, u krug kupatila, uređaja diferencijalne struje (FI/RCD) sa nazivnom strujom koja ne prelazi 30 mA. Pitajte svog instalatera za savjet.

**Sadržaj:**

**1.** Znakovi i simboli **6.** Upotreba

**2.** Upotreba u skladu s predviđenom namjenom **7.** Čišćenje i održavanje

**3.** Upozorenja i sigurnosne napomene **8.** Odlaganje

**4.** Uključeno u isporuku **9.** Tehnički podaci

**5.** Opis uređaja **10.** Garancija

1. **Znakovi i simboli**

Sljedeći simboli se koriste na uređaju, u ovom uputstvu za upotrebu, na pakovanju i na tipskoj pločici uređaja.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **UPOZORENJE**  Upute upozorenja koje ukazuju na opasnost od ozljeda ili oštećenja zdravlja |  | Odlaganje u skladu s Uredbom EZ za stare elektronske i elektroničke uređaje – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) |
|  | **VAŽNO**  Sigurnosna napomena koja ukazuje na moguća oštećenja uređaja/dodatne opreme |  | **Napomena**  Napomena o važnim informacijama |
|  | **OPASNOST**  Ovaj uređaj se ne smije koristiti u blizini vode ili u vodi (npr. u umivaoniku, tušu ili kadi) – opasnost od strujnog udara! |  | Proizvodi dokazano ispunjavaju zahtjeve Tehničkih propisa EAEU |
|  | Pročitajte uputstvo za upotrebu |  | Ambalažu odložite na ekološki prihvatljiv način |
|  | **Uređaj zaštite klase II**  Uređaj je dvostruko izolovan i zbog toga je u klasi zaštite II |  | Ovaj proizvod zadovoljava zahtjeve važećih evropskih i nacionalnih direktiva. |
|  | Proizvođač |  | Prekidač za uključivanje/isključivanje |
|  | Oznaka ocjenjivanja usklađenosti Ujedinjenog Kraljevstva |

1. **Upotreba u skladu s predviđenom namjenom**

Pegla za kosu se smije koristiti samo za privatnu upotrebu za ispravljanje i oblikovanje vlastite kose.

**UPOZORENJE**

Uređaj je prikladan samo za:

* vanjsku upotrebu
* predviđenu svrhu i kako je navedeno u ovim uputstvima za upotrebu.

Svaki oblik nepravilne upotrebe može biti opasan**.**

1. **Upozorenja i sigurnosne napomene**



**OPASNOST**

* Opasnost od strujnog udara! Nikada ne uranjajte uređaj u vodu ili drugu tečnost!
* Opasnost od strujnog udara! Ako uređaj padne u vodu uprkos pridržavanju svih sigurnosnih mjera opreza, odmah izvucite utikač iz utičnice! Ne posežite u vodu!
* Opasnost po život zbog strujnog udara! Prije ponovne upotrebe odnesite uređaj na provjeru u ovlaštenu specijaliziranu radionicu.

**UPOZORENJE**

* Opasnost od strujnog udara i ozljeda! Ako je uređaj pao ili je pretrpio neka druga oštećenja, ne smije se više koristiti.
* Opasnost od strujnog udara! Ako postoji vidljivo oštećenje uređaja, mrežnog kabla/utikača ili dodatne opreme: Ako sumnjate, nemojte koristiti uređaj i kontaktirajte svog prodavača ili navedenu adresu Službe za korisnike.
* Opasnost od gušenja! Držite materijale za pakovanje dalje od djece.
* Nemojte koristiti produžne kablove u kupatilu. Ovo osigurava da se u hitnim slučajevima brzo pristupi utikaču za napajanje.
* Opasnost od požara! Nemojte koristiti uređaj na sintetičkoj kosi.



**Napomena**

* Prije upotrebe uređaja uklonite sav materijal za pakovanje. Također uklonite zaštitnu foliju sa displeja [2].
* Mrežni kabel [7] izvlačite iz utičnice samo držeči za utikač.
* Nemojte koristiti dodatne dijelove koje nije preporučio proizvođač ili koji nisu ponuđeni kao oprema.
* Ni u kom slučaju ne biste trebali sami otvarati ili popravljati uređaj, jer se nakon toga više ne može garantovati besprijekorna funkcionalnost. Nepoštivanje ovog uputstva poništava garanciju.
* Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora tokom upotrebe.
* Nemojte koristiti uređaj napolju.

1. **Uključeno u isporuku**

Provjerite je li vanjska strana kartonske ambalaže netaknuta i osigurajte da je sav sadržaj prisutan. Prije upotrebe osigurajte da na uređaju ili dodacima nema vidljivih oštećenja i da je uklonjena sva ambalaža. Ako imate bilo kakvih sumnji, nemojte koristiti uređaj i kontaktirajte svog prodavača ili navedenu adresu korisničke službe.

* 1 pegla za kosu
* 1 set ovih uputstava za upotrebu

1. **Opis uređaja**

**1**

Keramičke grijače ploče obložene keratinom   
sa kristalima turmalina

**2**

Led displej

**3**

Dugme za povećanje temperature (+)

**4**

Prekidač za uključivanje/isključivanje

**53**

Dugme za smanjenje temperature (-)

**6**

Mehanizam za zaključavanje

**7**

Mrežni kabl

**8**

Zaštita od presavijanja sa ušicom za vješanje

**9**

Okretni zglob za 360°

**10**

Ručka

**11**

Dugme za zaključavanje

1. **Upotreba**
   1. **Prije upotrebe obratite pažnju na sljedeće**

**UPOZORENJE**

**Opasnost od opekotina i požara!**

Uređaj postaje veoma vruć. Kada je uređaj uključen, smije se držati samo pomoću ručke. Ne dirajte obložene grijače ploče [1]. Nemojte stezati predmete između obloženih grijačih ploča [1].

**VAŽNO**

* Odmotajte mrežni kabel [7] ako je uvrnut.
* Nemojte vući, uvrtati ili savijati mrežni kabel [7] i nemojte ga vući ili povlačiti na/preko oštrih, šiljatih predmeta ili vrućih površina.
* Ne zaglavljujte mrežni kabel [7] u ladicama ili vratima, na primjer.
* Rizik od strujnog udara se povećava ako je mrežni kabel [7] oštećen ili zapetljan.
  1. **Ispravljanje/oblikovanje kose**

**1.** Temeljito osušite kosu prije upotrebe pegle za kosu. Stanite na suhu, neprovodnu površinu. Pazite da su vam ruke suhe!

**2.** Kosa treba da bude čista i bez proizvoda za oblikovanje. Izuzetak su posebni proizvodi dizajnirani da pomognu u ispravljanju kose.

**3.** Očešljajte kosu češljem s velikim zupcima kako biste se riješili zapetljavanja.

**4.** Otključajte peglu za kosu na mehanizmu za zaključavanje [6] guranjem prekidača u položaj .

**5.** Da biste uključili peglu za kosu, pritisnite i držite prekidač za uključivanje/isključivanje [4] tri sekunde.

**6.** Faza zagrijavanja je prikazana kroz tri naizmjenične trepćuće trake na LED displeju [2].

Kada tri trake konstantno svijetle, temperatura prikazana na LED displeju [2] je dostignuta i pegla za kosu je spremna za upotrebu.

**7.** Temperatura se može povećati pritiskom na dugme [3]. Temperatura se može smanjiti pritiskom na dugme [5].

Preporučujemo sljedeće postavke temperature:

- 120 °C do 140 °C: Fina, lomljiva, farbana, izbijeljena kosa

- 160 °C do 180 °C: Normalna kosa

- 200 °C do 220 °C: Gusta i otporna kosa

**8.** Temperatura se može fiksirati pritiskom na dugme [5] na 3 sekunde.

Dugme za zaključavanje [11] se pojavljuje na LED displeju [2]. Da poništite dugme za zaključavanje [11] , pritisnite dugme [5] na 3 sekunde. Dugme za zaključavanje se gasi na LED displeju [2].

**9.** Podijelite kosu na pojedinačne dijelove širine približno 3 do 4 cm. Držite dio zategnutim i stavite ga između grijačih ploča [1] kod korijena kose.

**10.** Polahko pomjerajte peglu za kosu od korijena do vrhova stalnim pokretom. Ne držite peglu za kosu na jednom mjestu duže od dvije sekunde. Ovo će postići najbolje rezultate bez izlaganja vaše kose pretjeranom tretiranju ili oštećenju.

**11.** Možete oblikovati vrhove kose okretanjem pegle za kosu prema unutra ili prema van, prije nego što pređete preko vrhova kose.



**Napomena**

Pegla za kosu ima funkciju sigurnosnog isključivanja. Nakon cca. 25 minuta, tri trake na LED displeju [2] počinju da trepere istovremeno da bi vas podsjetile na automatsko isključivanje. Ako želite da koristite peglu za kosu duže od 30 minuta, isključite uređaj i odmah ga ponovo uključite. Funkcija sigurnosnog isključivanja se zatim resetuje kako bi se ponovo aktivirala za 30 minuta.

* 1. **Nakon upotrebe**

Pegla za kosu se može isključiti samo kada je dugme za zaključavanje [11]  deaktivirano.

**1.** Da biste isključili peglu za kosu, pritisnite i držite prekidač za uključivanje/isključivanje [4] tri sekunde. Na LED displeju [2] pegle za kosu pojavljuje se „OFF“.

**2.** Postavite peglu za kosu na nezapaljivu površinu.

**3.** Nakon svake upotrebe, izvucite mrežni utikač iz utičnice.

**4.** Ostavite uređaj da se ohladi.

**5.** Nemojte namotavati mrežni kabel [7] oko uređaja!

**6.** Čuvajte uređaj na suhom mjestu izvan domašaja djece.

**7.** Zaključajte peglu za kosu mehanizmom za zaključavanje [6] guranjem prekidača u položaj .

**8.** Uređaj se može objesiti na kuku pomoću ušice za vješanje [8].

1. **Čišćenje i održavanje**

**Čišćenje**

**UPOZORENJE**

* Rizik od strujnog udara! Uvijek izvucite utikač iz utičnice prije čišćenja uređaja.
* Rizik od strujnog udara! Vodite računa da voda ne uđe u uređaj.
* Opasnost od požara! Nemojte čistiti uređaj tečnostima.



**Napomena**

* Vaš uređaj ne zahtijeva održavanje.
* Zaštitite uređaj od prašine, prljavštine i vlage.
* Nemojte prati uređaj u mašini za pranje suđa.
* Nemojte koristiti agresivne, nagrizajuće, abrazivne ili korozivne proizvode za čišćenje ili tvrde četke.
* Kućište pegle za kosu i grijače ploče [1] se mogu čistiti mehkom krpom navlaženom toplom vodom.

1. **Odlaganje**

Zbog očuvanja okoliša, uređaj koji je izašao iz upotrebe nemojte odlagati u kućni otpad.



Odložite uređaj u odgovarajući lokalni centar za reciklažu otpada u vašem mjestu.

Koristiti uređaj u skladu s direktivom EZ - a WEEE (Waste Electrical and

Electronic Equipment). Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se komunalnim centrima

nadležnim za odlaganje smeća.

1. **Tehnički podaci**

|  |  |
| --- | --- |
| Težina | cca. 345 g |
| Napon napajanja | 100-240 V~, 50-60 Hz |
| Potrošnja energije | 42-52 W |
| Klasa zaštite | II |
| Ambijentalni uslovi | Odobreno za upotrebu samo u zatvorenom prostoru |
| Dozvoljeni temperaturni opseg | Od -10 do +40 °C |

Podložno tehničkim promjenama