

0





 Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za upotrebu. Pridržavajte se upozorenja i sigurnosnih napomena. Sačuvajte

ovo uputstvo za kasniju upotrebu. Učinite upute za korištenje dostupnim drugim korisnicima. Ako je uređaj proslijeđen dalje, dostavite upute za korištenje sljedećem korisniku također.

* Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i ljudi sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima ili nedostatkom iskustva ili znanja, pod uslovom da su pod nadzorom ili su bili upućeni kako bezbjedno koristiti uređaj i potpuno su svjesni posljedičnih rizika upotrebe.
* Djeca se ne smiju igrati sa ovim uređajem
* Čišćenje i održavanje ne smiju obavljati djeca osim ako nisu pod nadzorom.
* Ako je mrežni kabal ovog uređaja oštećen, mora biti odložen. Ako se ne može ukloniti, uređaj se mora odložiti.
* Nemojte umetati nikakve predmete u otvore uređaja ili u pokretne dijelovi. Osigurajte da se pokretni dijelovi mogu slobodno kretati u svakom trenutku.
* Nemojte pritiskati uređaj ili zaglavljivati bilo koji dio tijela, posebno prste, između pokretnih masažnih elemenata ili njihovih držača u uređaju.
* Ni u kom slučaju ne smijete sami otvarati ili popravljati uređaj, u suprotnom se više ne može garantovati ispravna funkcionalnost. Bilo kakvo fizičko oštećenj uređaja poništit će garanciju.
* Uređaj ima grijače. Ljudi koji nisu osetljivi na toplotu moraju biti oprezni kada koristite uređaj.

**SADRŽAJ**

1. Uključeno u dostavu 7. Čišćenje i održavanje
2. Znakovi i simboli 8. U slučaju problema?
3. Puštanje u rad 9. Odlaganje
4. Upozorenja i sigurnosne napomene 10. Tehničke karakteristike
5. Opis uređaja
6. Upotreba
   1. Prva upotreba/priprema za rad
   2. Korištenje aparata na stopalima
   3. Korištenje aparata na ledjima
   4. Opcije podešavanja uređaja
7. **Uključeno u dostavu**

Provjerite je li vanjski dio kartonskog pakovanja za dostavu netaknut i provjerite je li sav sadržaj

prisutan. Prije upotrebe uvjerite se da nema vidljivih oštećenja na uređaju ili priboru. Ako imate bilo kakvih nedoumica, nemojte koristiti uređaj i obratite se svom prodavaču ili na navedenu adresu korisničke službe.

• 1 Shiatsu masažer za stopala i leđa

• 1 higijenski poklopac

• 1 mrežni adapter

• 1 kopija ovog uputstva za upotrebu

1. **Znakovi i simboli**

Sljedeći simboli se koriste na uređaju, u ovim uputama za upotrebu, na ambalaži i na tipskoj pločici uređaja:

|  |
| --- |
| UPOZORENJE  Ukazuje na potencijalno nadolazeću opasnost. Ako se ne izbjegne, postoji opasnost od smrti ili ozbiljnih ozljeda. |
| OPREZ  Ukazuje na potencijalno nadolazeću opasnost. Ako se to ne izbjegne, može doći do lakših ili lakših ozljeda. |
| NAPOMENA  Ukazuje na potencijalno štetnu situaciju. Ako se to ne izbjegne, sistem ili nešto u njegovoj blizini može biti oštećen. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Informacije o proizvodu  Napomena na važne informacije |  | Pročitajte uputstvo |
|  | Odlaganje u skladu sa:  Otpad električne i elektronske opreme  Direktiva EZ za opremu (WEEE) |  | Energetska efikasnost nivoa 6 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Proizvođač |  | Uređaj koristiti u zatvorenom prostoru, nije namjenjen za upotrebu napolju |
|  | Odložite ambalažu na ekološki način  prijateljski način prema prirodi |  | Odvojite elemente proizvoda i ambalaže i odložiti ih u skladu sa lokalnim propisima. |
|  | Oznaka za identifikaciju materijala.  A = skraćenica materijala,  B = broj materijala:  1–7 = plastika,  20–22 = papir i karton |  | **Uređaj klase zaštite II**  Uređaj je dvostruko izolovan i,  stoga je u 2. klasi zaštite |
|  | Proizvodi dokazano zadovoljavaju  zahtjevima Tehničkih propisa EAEU |  | **CE oznaka**  Ovaj proizvod zadovoljava zahtjeve važeće europske i nacionalne direktive. |
|  | UK Conformity Assessed mark |  | Istosmjerna struja |
|  | Zaštićen od čvrstih stranih dijelova  predmeta prečnika 12,5 mm i većih |  | Prebcivanje mrežnog adaptera |
|  | Sigurnosni izolacijski transformator,  otpornost na kratki spoj |  | Polaritet DC napajanja |

1. **Puštanje u rad**

Ovaj uređaj je namijenjen isključivo za masažu stopala i leđa. Nemojte koristiti uređaj ako se jedan ili više

od sljedećih upozorenja odnosi na vas. Ukoliko niste sigurni da li je uređaj prikladan za Vas, molimo Vas konsultujte svog ljekara. Uređaj nije prikladan za životinje.

Uređaj je namijenjen samo za svrhu opisanu u ovom uputstvu za upotrebu. Proizvođač ne odgovara za štetu nastalu nepravilnim ili nepažljivim korištenjem.

1. Upozorenja i sigurnosne napomene

****

Opasnost od gušenja! Držite ambalažu dalje od djece.

• Nemojte koristiti uređaj ako patite od medicinske abnormalnosti ili ozljede u području stopala ili leđa

(npr. otvorene rane, bradavice, atletsko stopalo, skliznuti disk).

• Nemojte koristiti uređaj duže od 15 minuta.

• Nikada nemojte koristiti uređaj bez nadzora.

• Nadgledajte djecu oko uređaja kako biste bili sigurni da se ne igraju s njim.

• Ako patite od teške bolesti ili ste imali operaciju stopala ili leđa, obratite se svom ljekaru prije korištenja uređaja.

• Ako patite od dijabetesa ili tromboze, posavjetujte se sa svojim ljekarom prije korištenja uređaja.

• Nemojte koristiti uređaj ako osjećate bol u nozi ili stopalu (npr. proširene vene, upala vena) ili problemi sa leđima.

• Nemojte koristiti uređaj ako patite od bolova čiji je uzrok nepoznat.



Ne opterećujte punom težinom (sjedeći, ležeći ili stojeći) na pokretne dijelove uređaja.

• Ne izlažite uređaj visokim temperaturama.

**Strujni udar**

****

Kao i sa svakim električnim uređajem, ovaj uređaj koristite pažljivo i oprezno, kako biste izbjegli opasnosti od

Strujnog udara.

• Držite uređaj, mrežni adapter i mrežni kabl dalje od vode, pare i drugih tečnosti.

• Uređaj koristite samo u suhim zatvorenim prostorima. Nemojte koristiti uređaj u blizini kade, tuš kade ili

druge posude u kojima je voda.

• Nemojte koristiti uređaj u sauni.

• Upravljajte uređajem samo suhim rukama.

• Uređaj koristite samo sa mrežnim naponom koji je naznačen na uređaju.

• Nikada nemojte rukovati uređajem ako su on ili neki od njegovih dodataka vidljivo oštećeni.

• Nemojte koristiti uređaj tokom oluje.

• U slučaju kvarova ili smetnji u radu, odmah isključite uređaj i odspojite ga iz mrežne utičnice. Nemojte povlačiti za napajanje ili uređaj da biste izvukli utikač iz utičnice.

• Nikada nemojte držati ili nositi uređaj za kabl za napajanje. Držite kablove dalje od vrućih površina. Nikad

otvorajte uređaj.

• Ako je kabl za napajanje uređaja oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač ili ovlaštena osoba.

• Nemojte vući, uvrtati ili savijati mrežni kabel. Uvjerite se da mrežni kabel nije oštećen.

• Nikada nemojte posegnuti za uređajem koji je bio potopljen u vodu. Isključite mrežni adapter iz utičnice

odmah.

• Nemojte koristiti uređaj ako su on ili njegovi dodaci vidljivo oštećeni.

• Nemojte ispuštati uređaj niti ga izlagati udarcima.

**Popravke**

****

Popravke električnih uređaja smije obavljati samo stručno osoblje. Nepravilne popravke mogu dovesti korisnike u

značajnu opasnost. Za popravke, obratite se korisničkoj službi ili ovlaštenom prodavaču.

**Rizik od požara**

****

Može postojati opasnost od požara ako se uređaj nepravilno koristi ili se zanemari ovo uputstvo za upotrebu.

• Nikada ne ostavljajte uređaj bez nadzora dok radi, posebno ako su u blizini djeca.

• Nikada nemojte koristiti uređaj ispod pokrivača, kao što je ćebe ili jorgan. Ovo se ne odnosi na higijenski

poklopac predviđen za ovu svrhu.

• Nikada nemojte koristiti uređaj u blizini benzina ili drugih lako zapaljivih materija.

1. **Opis uređaja**

Ilistracija prikazana na početnoj stranici

1. Masažne glave 4. Nivo intenziteta 8. Mrežni adapter
2. Konektor 5. Dugme za paljenje/gašenje uređaja
3. Tipka za zagrijavanje 6. Higijnska navlaka
4. **Upotreba**

**6.1 Puštanje u rad/priprema uređaja za rad**

1. Uklonite pakovanje. Provjerite oštećenje uređaja, mrežnog adaptera i kabela.

2. Priključite mrežni adapter (8) na konektor (2) na bočnoj strani uređaja (pogledajte sliku A). Uključite utikač, drugi kraj mrežnog adaptera u odgovarajuću utičnicu.

3. Uvjerite se da kabel ne predstavlja opasnost od spoticanja.

**6.2 Korištenje aparata za masažu stopala**

1

Ne pritiskajte uređaj i ne gurajte bilo koji dio tijela, posebno prste, između rotirajućih masažnih glava (1)

ili njihovih držača u uređaju.

Koristite uređaj maksimalno 15 minuta. Duže masaže mogu dovesti do prekomjerne stimulacije mišića, stvarajući napetost umjesto opuštanja. Masiranje određene tačke na tabanu može uticati na odgovarajuće organe

tijela. Ipak, preporučujemo da prije upotrebe proučite relevantnu literaturu i posavjetujete se sa svojim liječnikom prije masaža refleksnih zona na tabanima.

1. Postavite uređaj na čvrstu, ravnu površinu.

2. Skinite obuću prije svake upotrebe. Sjednite u udoban položaj.

3. Ako želite, možete postaviti higijenski poklopac (7) preko uređaja iz higijenskih razloga (npr. Ada koristite uređaj bosi).

4. Postavite stopala na masažne glave (1) (pogledajte sliku B). Gumene nožice na dnu uređaja sprječavaju klizanje uređaja po površini.

5. Pritisnite dugme ON/OFF (6) da uključite uređaj.

Dugme ON/OFF (6) će početi svijetliti zeleno i masažne glave (1) će početi da se okreću. Na početku, intenzitet uređaja je uvijek podešen na nizak (zeleno) i funkcija grijanja je uvijek deaktivirana.

Dodatne informacije o opcijama pojedinačnih postavki možete pronaći u poglavlju „6.4 Postavke

opcije”.

6. Masaža treba da bude prijatna i opuštajuća u svakom trenutku. Ako je masaža bolna ili neugodna, zaustavite masažu ili promijenite položaj ili pritisak na masažer.

Uređaj ima funkciju automatskog isključivanja. Isključuje se automatski nakon 15 minuta rada.

7. Da biste prekinuli rad masažera, ponovo pritisnite dugme ON/OFF (6).

Dugme ON/OFF (6) će se ugasiti i masažne glave (1) će se zaustaviti.

**6.3 Korištenje uređaja za masažu leđa**

1. Sjednite u udoban položaj.

2. Ako želite, možete postaviti higijenski poklopac (7) preko uređaja iz higijenskih razloga.

3. Postavite uređaj između naslona za leđa i leđa (pogledajte sliku C).

Uređaj možete postaviti više ili niže u zavisnosti od toga koji dio leđa želite masirati.

4. Pritisnite dugme ON/OFF (6) da uključite uređaj.

Dugme ON/OFF (6) će početi svijetliti zeleno i masažne glave (1) će početi da se okreću. Na početku, intenzitet uređaja je uvijek unaprijed podešen na nizak (zeleno) i funkcija grijanja je uvijek deaktivirana.

Dodatne informacije o pojedinačnim opcijama podešavanja možete pronaći u poglavlju „6.4 Opcije podešavanja“.

5. Masaža treba da bude prijatna i opuštajuća u svakom trenutku. Ako je masaža bolna ili neugodna,

zaustavite masažu ili promijenite položaj leđa ili kontaktni pritisak.

Uređaj ima funkciju automatskog isključivanja. Isključuje se automatski nakon 15 minuta rada.

6. Da biste prekinuli rad masažera, ponovo pritisnite dugme ON/OFF (6).

Dugme ON/OFF (6) će se ugasiti i masažne glave (1) će se zaustaviti.

**6.4 Opcije podešavanja uređaja**

Smjer rotacije masažnih glava

Za promjenu smjera rotacije masažnih glava, pritisnite tipku (5) uređaj mora biti uključen.



**Intenzitet masaže**

Na uređaju možete podesiti intenzitet masažnih glava.

* Da bi podesili intenzitet, pritisnite tipku Uređaj mora biti uključen (zelena = slabiji inteniztet, plava = srednja snga intenziteta, crveno = max. Intenzitet)

Uključivanje opcije grijanja 

Uređaj ima funkciju grijanja. Ako je aktivirana funkcija grijanja, masažne glave će postati prijatno tople tokom masaže.

1. Da biste uključili funkciju grijanja, pritisnite tipku grijanja dok je uređaj uključen. Dugme za grijanje će početi svijetliti crveno.

2. Pritisnite dugme za grejanje ponovo da isključite funkciju grijanja. Dugme više neće svijetliti crveno.

1. **Čišćenje i održavanje**



Uvijek isključite uređaj iz utičnice prije čišćenja. Očistite uređaj koristeći samo metode navedene u ovom uputstvu. Tečnost ne sme da prodre u uređaj ili pribor.

1. Očistite uređaj blago vlažnom krpom. Ako je jako prljava, krpu možete navlažiti u blagom rastvoru sapuna.

2. Male mrlje se mogu ukloniti krpom ili vlažnom spužvom i nekim tekućim deterdžentom za osjetljivo rublje

gdje je potrebno. Nemojte koristiti sredstva za čišćenje na bazi rastvarača.

3. Nemojte ponovo koristiti uređaj dok se potpuno ne osuši.

**Pranje higijenske navlake**

1. Uklonite higijensku navlaku sa uređaja
2. Ručno je operite na max. 30 stepeni
3. Ostavite je da se osuši
4. Kada se upotpunosti osuši ponovo je vratiti na uređaj.

**Čuvanje uređaja**

Ako uređaj ne namjeravate koristiti duže vrijeme, preporučujemo da postavite higijenski poklopac (7) preko uređaja kako biste ga zaštitili od prašine i prljavštine. Uređaj čuvajte u originalnom pakovanju u suhom okruženju, osiguravajući da ne bude opterećen drugim predmetima.

1. **U slučaju problema?**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Problem | Mogući uzrok | Rješenje |
| Masažne glave se sporo okreću | Preveliki pritisak na glave masažera | Smanjite pritisak |
| Masažne glave se ne okreću | Uređaj nije spojen na mrežu | Uključite mrežni adapter u odgovarajuću utučnicu. Upalite uređaj |
| Uređaj se automatski ugasi nakon 15 minuta | Uređaj posjeduje funkciju automatskog gašenja nakon 15 minuta | Ostavite uređaj da se ohladi na 15 min. Nakon isteka vremenskog roka ponovo koristite uređaj |
| Uređaj se ne može upaliti | Mrežni adapter nije uključen u konektor na uređaju | Uključite mrežni adapter u konektor koji se nalazi na uređaju |
| Mrežni adapter nije uključen u odgovarajuću utičnicu | Uključite mrežni adapter u odgovarajuću utičnicu |

1. **Odlaganje**

Iz ekoloških razloga, nemojte odlagati uređaj u kućni otpad na kraju njegovog trajanja.

Odložite uređaj na odgovarajuće mjesto za prikupljanje ili reciklažu u vašoj zemlji. Posmatrajte lokalne

propise o odlaganju materijala. Odložite uređaj u skladu sa EC direktivom o otpadu

Električna i elektronska oprema (WEEE). Ako imate bilo kakvih pitanja, obratite se lokalnim nadležnim organima za odlaganje otpada. Možete dobiti lokaciju sabirnih mjesta za stare uređaja, na primjer, od lokalnih ili općinskih vlasti, lokalnih kompanija za odlaganje otpada.

1. **Tehničke karakteristike**

|  |  |
| --- | --- |
| Dimenzije: | Cca. 36.5 x 34.5 x 9.5 cm |
| Težina: | Cca. 2.1 kg |
| Snaga  Ulazna:  Izlazna: | 100-240 V ̴, 50-60 Hz. 0.8 A  12.0 V DC 3.0 A; 36.0 W |
| Automatsko gašenje: | Nakon 15 minuta |